portk
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## portk

portk — Applique un portamento à un signal de contrôle en escalier.

## Description

Applique un portamento à un signal de contrôle en escalier.

## Syntaxe

    kres portk ksig, khtim [, isig]

## Initialisation

isig (facultatif, par défaut 0) -- valeur initiale (c-à-d. précédente) pour la rétroaction interne. La valeur par défaut est 0.

## Exécution

kres -- le signal de sortie au taux de contrôle.

ksig -- le signal d'entrée au taux de contrôle.

khtim -- durée à mi-parcours de la fonction, en secondes.

portk est semblable à port à part le fait que la durée à mi-parcours peut-être variée au taux de contrôle.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode portk. Il utilise le fichier portk.csd.

Exemple 667. Exemple de l'opcode portk.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    ; Audio out   Audio in
    -odac         ;  -iadc    ;;;RT audio I/O
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o portk.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 128
    nchnls = 1

    ;Example by Andres Cabrera 2007

    FLpanel "Slider", 650, 140, 50, 50
        gkval1, gislider1 FLslider "Watch me", 0, 127, 0, 5, -1, 580, 30, 25, 20
        gkval2, gislider2 FLslider "Move me", 0, 127, 0, 5, -1, 580, 30, 25, 80
        gkhtim, gislider3 FLslider "khtim", 0.1, 1, 0, 6, -1, 30, 100, 610, 10
    FLpanelEnd
    FLrun

    FLsetVal_i 0.1, gislider3 ;set initial time to 0.1

    instr 1
    kval portk gkval2, gkhtim  ; take the value of slider 2 and apply portamento
    FLsetVal 1, kval, gislider1  ;set the value of slider 1 to kval
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    ; Play Instrument #1 for one minute.
    i 1 0 60
    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

areson, aresonk, atone, atonek, port, reson, resonk, tone, tonek

## Crédits

Auteur : Robin Whittle
Australie
Mai 1997

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
port | Sommaire | poscil3