ampmidi
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## ampmidi

ampmidi — Retourne la vélocité de l'évènement MIDI en cours.

## Description

Retourne la vélocité de l'évènement MIDI en cours.

## Syntaxe

    iamp ampmidi iscal [, ifn]

## Initialisation

iscal -- facteur de pondération de taux-i

ifn (facultatif, par défaut 0) -- numéro d'une table de fonction contenant un tableau de conversion normalisé, grâce auquel la valeur entrante est interprétée. La valeur par défaut est 0, ce qui signifie pas de conversion.

## Exécution

Reçoit la vélocité de l'évènement MIDI en cours, la modifie éventuellement grâce à une table de conversion normalisée, et retourne une valeur d'amplitude dans l'intervalle 0 - iscal.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode ampmidi. Il utilise le fichier ampmidi.csd.

Exemple 53. Exemple de l'opcode ampmidi.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;RT audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if RT audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ;-o ampmidi.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs = 1

    instr 1  ;expects MIDI note inputs on channel 1

    iamp	ampmidi 1	; scale amplitude between 0 and 1
    asig	oscil iamp, 220, 1
    	print iamp
    	outs  asig, asig

    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    ;Dummy f-table for 1 minute
    f 0 60
    ;sine wave.
    f 1 0 16384 10 1

    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

aftouch, cpsmidi, cpsmidib, midictrl, notnum, octmidi, octmidib, pchbend, pchmidi, pchmidib, veloc

## Crédits

Auteurs : Barry L. Vercoe - Mike Berry
MIT - Mills
Mai 1997

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
ampdbfs | Sommaire | ampmidid