mvchpf
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## mvchpf

mvchpf — Emulation d'un filtre passe-haut de Moog contrôlé en tension.

## Description

mvchpf est une implémentation numérique du filtre passe-haut de Moog du 4ème ordre (24 dB/oct) écrite à l'origine par Fons Andriaensen. Selon l'auteur, mvchpf "... est basé sur le filtre passe-haut contrôlé en tension de Robert Moog, avec une certaine attention portée sur les effets non-linéaires".

## Syntaxe

    asig mvchpf ain, xcf[, istor]

## Initialisation

istor -- état initial de l'espace de données interne. Comme le filtrage comprend une boucle de rétroaction sur la sortie précédente, l'état initial de l'espace de stockage utilisé est significatif. Une valeur nulle provoquera l'effacement de cet espace ; une valeur non nulle autorisera la persistance de l'information précédente. La valeur par défaut est 0.

## Exécution

ain -- signal d'entrée.

xcf -- fréquence de coupure du filtre. L'intervalle utile est d'environ six octaves autour du do médian (pch 8.00).

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode mvchpf. Il utilise le ficheir mvchpf.csd.

Exemple 554. Exemple de l'opcode mvchpf.

Voir les sections Audio en temps réel et Options de la ligne de commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    -odac
    </CsOptions>
    <CsInstruments>
    0dbfs = 1

    instr 1
     kenv linen p4,0.1,p3,0.1
     ain rand kenv
     kfr expon 220, p3, 1760
     asig mvchpf ain,kfr
       out asig
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    i1 0 5 0.9
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Crédits

Auteur : Fons Andriaensen,
Porté dans Csound par Victor Lazzarini
Janvier 2016

Nouveau dans la version 6.07

Janvier 2016.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
mute | Sommaire | mvclpf1