zaw
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## zaw

zaw — Ecrit dans une variable za au taux-a sans mixage.

## Description

Ecrit dans une variable za au taux-a sans mixage.

## Syntaxe

    zaw asig, kndx

## Exécution

asig -- Valeur à écrire dans la position za.

kndx -- Pointe sur la position zk ou za vers laquelle écrire.

zaw écrit asig dans la variable za specifiée par kndx.

Ces opcodes sont rapides, et vérifient toujours que l'indexation est à l'intérieur des limites des espaces zk ou za. Sinon, une erreur est rapportée, la valeur 0 est retournée, et il n'y a aucune écriture.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode zaw. Il utilise le fichier zaw.csd.

Exemple 1098. Exemple de l'opcode zaw.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    ; Audio out   Audio in    No messages
    -odac           -iadc     -d     ;;;RT audio I/O
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o zaw.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    ; Initialize the global variables.
    sr = 44100
    kr = 4410
    ksmps = 10
    nchnls = 1

    ; Initialize the ZAK space.
    ; Create 1 a-rate variable and 1 k-rate variable.
    zakinit 1, 1

    ; Instrument #1 -- a simple waveform.
    instr 1
      ; Generate a simple sine waveform.
      asin oscil 20000, 440, 1

      ; Send the sine waveform to za variable #1.
      zaw asin, 1
    endin

    ; Instrument #2 -- generates audio output.
    instr 2
      ; Read za variable #1.
      a1 zar 1

      ; Generate the audio output.
      out a1

      ; Clear the za variables, get them ready for
      ; another pass.
      zacl 0, 1
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    ; Table #1, a sine wave.
    f 1 0 16384 10 1

    ; Play Instrument #1 for one second.
    i 1 0 1
    ; Play Instrument #2 for one second.
    i 2 0 1
    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

zawm, ziw, ziwm, zkw, zkwm

## Crédits

Auteur : Robin Whittle
Australie
Mai 1997

Nouveau dans la version 3.45

Exemple écrit par Kevin Conder.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
zarg | Sommaire | zawm