Opérations entre deux signaux vectoriels
Précédent | Opcodes vectoriels | Suivant

## Opérations entre deux signaux vectoriels

Ces opcodes effectuent des opérations entre deux vecteurs, de telle manière que chaque élément du premier vecteur est traité avec l'élément correspondant de l'autre vecteur. Le résultat est un nouveau vecteur qui remplace les anciennes valeurs du vecteur source.

Opérations entre deux signaux vectoriels :

- vaddv

- vsubv

- vmultv

- vdivv

- vpowv

- vexpv

- vcopy

- vmap

- vaddv_i

- vsubv_i

- vmultv_i

- vdivv_i

- vpowv_i

- vexpv_i

- vcopy_i

Ces opérateurs sont conçus pour être utilisés de concert avec d'autres opcodes qui opèrent sur des signaux vectoriels tels que vcella, adsynt, adsynt2, etc.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
Opérations entre un signal vectoriel et un signal scalaire | Sommaire | Générateurs vectoriels d'enveloppe