STKSitar
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## STKSitar

STKSitar — STKSitar utilise un modèle physique de corde pincée.

## Description

STKSitar utilise un modèle physique de corde pincée basé sur l'algorithme de Karplus-Strong.

## Syntaxe

    asignal STKSitar ifrequency, iamplitude

## Initialisation

ifrequency -- Fréquence de la note jouée, en Hz.

iamplitude -- Amplitude de la note jouée (entre 0 et 1).

| Note
Le code pour cet opcode vient directement de la classe Sitar du Synthesis Toolkit en C++ par Perry R. Cook et Gary P. Scavone. On peut en savoir plus sur les classes STK ici : https://ccrma.stanford.edu/software/stk/classes.html

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode STKSitar. Il utilise le fichier STKSitar.csd.

Exemple 893. Exemple de l'opcode STKSitar.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if RT audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o STKSitar.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1  ;STKSitar - has no controllers

    ifrq	=	p4

    asig	STKSitar cpspch(p4), 1
    asig	=	asig * 2			;amplify
    	outs asig, asig
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    i 1 0 4 6.00
    i 1 + 2 7.05
    i 1 + 7 5.05
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Crédits

Auteur : Michael Gogins (d'après Perry Cook)
Irreducible Productions
New York, NY

Nouveau dans la version 5.11 de Csound.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
STKSimple | Sommaire | STKStifKarp