alpass
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## alpass

alpass — Réverbère un signal en entrée avec une réponse en fréquence plate.

## Description

Réverbère un signal en entrée avec une réponse en fréquence plate.

## Syntaxe

    ares alpass asig, xrvt, ilpt [, iskip] [, insmps]

## Initialisation

ilpt -- durée de boucle en secondes, déterminant la « densité d'échos » de la réverbération. Celle-ci caractérise à son tour la « couleur » du filtre en peigne dont la courbe de réponse en fréquence contiendra ilpt * sr/2 pics régulièrement espacés entre 0 et sr/2 (la fréquence de Nyquist). La durée de boucle peut être aussi grande que le permet la mémoire disponible. L'espace requis pour une boucle de n secondes est de 4n*sr octets. L'espace pour le retard est alloué et retourné comme dans delay.

iskip (facultatif, 0 par défaut) -- état initial de l'espace de données de la boucle de retard (cf. reson). La valeur par défaut est 0.

insmps (facultatif, 0 par défaut) -- valeur du retard, en nombre d'échantillons.

## Exécution

xrvt -- la durée de réverbération (définie comme le temps en secondes pris par un signal pour décroitre à 1/1000 ou 60 dB de son amplitude originale).

Le filtre répète l'entrée avec une densité d'écho déterminée par la durée de boucle ilpt. Le taux d'atténuation est indépendant et il est déterminé par xrvt, la durée de réverbération (définie comme le temps en secondes pris par un signal pour décroitre à 1/1000 ou 60 dB de son amplitude originale). La sortie apparait sans retard.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode alpass. Il utilise le fichier alpass.csd.

Exemple 49. Exemple de l'opcode alpass.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;RT audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if RT audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o alpass.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 100
    nchnls = 2
    0dbfs = 1

    gamix init 0

    instr 1

    acps    expon p4, p3, p5
    asig	vco  0.6, acps, 1
    	outs  asig, asig

    gamix = gamix + asig

    endin

    instr 99

    arvt1 line 3.5*1.5, p3, 6
    arvt2 line 3.5, p3, 4
    ilpt =  0.1
    aleft	alpass gamix, arvt1, ilpt
    aright	alpass gamix, arvt2, ilpt*2
    	outs   aleft, aright

    gamix = 0	; clear mixer

    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f1 0 4096 10 1
    i 1 0 3 20 2000

    i 99 0 8
    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

comb, reverb, valpass, vcomb

## Crédits

Paramètres de taux audio introduits dans la version 6.02

Novembre 2013.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
aftouch | Sommaire | alwayson