vdelayk
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## vdelayk

vdelayk — Délai variable au taux-k.

## Description

Délai variable appliqué à un signal de taux-k.

## Syntaxe

    kout vdelayk  ksig, kdel, imaxdel [, iskip, imode]

## Initialisation

imaxdel -Valeur maximale du délai en secondes.

iskip (facultatif) - L'initialisation est ignorée s'il est présent et différent de zéro.

imode (facultatif) - S'il est différent de zéro, l'interpolation linéaire est supprimée. Bien que, normalement, l'interpolation améliore la qualité du signal, il faut la supprimer si l'on utilise vdelayk avec des signaux de contrôle discrets comme, par exemple, des signaux de déclenchement.

## Exécution

kout - signal retardé en sortie.

ksig - signal d'entrée.

kdel - valeur du retard en secondes. Peut être changé au taux-k.

vdelayk est semblable à vdelay, mais il fonctionne au taux-k. Il est conçu pour retarder des signaux de contrôle. A utiliser, par exemple, dans la composition algorithmique.

## Crédits

Ecrit par Gabriel Maldonado.

Nouveau dans Csound 5 (Auparavant seulement disponible dans CsoundAV)

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
vdelayxws | Sommaire | vdivv