outq3
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## outq3

outq3 — Ecrit des échantillons sur le canal quadro n°3 d'un périphérique externe ou d'un flot.

## Description

Ecrit des échantillons sur le canal quadro n°3 d'un périphérique externe ou d'un flot.

## Syntaxe

    outq3 asig

## Exécution

Envoie des échantillons dans un tampon accumulateur de sortie (créé au début de l'exécution) qui sert à collecter la sortie de tous les instruments actifs avant que le son ne soit écrit sur disque. Il peut y avoir n'importe quel nombre de ces unités de sortie dans un instrument.

Le type (mono, stéréo, quadra, hexa ou octo) doit concorder avec nchnls. Mais à partir de la version 3.50, Csound essaiera de changer un opcode incorrect pour satisfaire l'instruction nchnls. On peut choisir des opcodes pour envoyer le son sur un canal particulier : outs1 envoie vers le canal stéréo n°1, outq3 vers le canal quadro n°3, etc.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode outq3. Il utilise le fichier outq3.csd.

Exemple 613. Exemple de l'opcode outq3.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac    ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o outq3.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 4
    0dbfs  = 1

    instr 1

    asig vco2 .05, 30	; sawtooth waveform at low volume

    kcut line 30, p3, 100	; Vary cutoff frequency
    kresonance = 7
    inumlayer = 2
    asig lowresx asig, kcut, kresonance, inumlayer

          outq3 asig	; output channel 3

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>

    i 1 0 3
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

out, outh, outo, outq, outq1, outq2, outq4, outs, outs1, outs2, soundout

## Crédits

Auteurs : Barry L. Vercoe, Matt Ingalls/Mike Berry
MIT, Mills College
1993-1997

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
outq2 | Sommaire | outq4