pvsmix
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## pvsmix

pvsmix — Mélange "sans accroc" deux signaux pv.

## Description

Mélange "sans accroc" deux signaux pv. Cet opcode combine les composantes les plus proéminentes de deux flots pvoc en un seul flot mélangé.

## Syntaxe

    fsig pvsmix fsigin1, fsigin2

## Exécution

fsig -- flot pv de sortie

fsigin1 -- flot pv d'entrée

fsigin2 -- flot pv d'entrée, qui doit avoir le même format que fsigin1.

| Avertissement
Il est dangereux d'utiliser la même variable-f à la fois comme entrée et comme sortie des opcodes pvs. Ceci peut produire un comportement indéfini de certains de ces opcodes. Utilisez une variable différente à gauche et à droite de l'opcode.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode pvsmix. Il utilise le fichier pvsmix.csd.

Exemple 732. Exemple de l'opcode pvsmix.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac  ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o pvsmix.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    gisin	ftgen	1, 0, 2048, 10, 1

    instr 1

    asig1 diskin2 "fox.wav", 1		;signal in 1
    asig2 oscil   .3, 100, gisin		;signal in 2
    fsig1 pvsanal asig1,1024,256,1024,0	;pvoc analysis
    fsig2 pvsanal asig2,1024,256,1024,0	;of both signals
    fsall pvsmix  fsig1, fsig2
    asig  pvsynth fsall
          outs asig, asig

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>

    i 1 0 3
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Crédits

Auteur : Victor Lazzarini
Novembre 2004

Nouveau greffon dans la version 5

Novembre 2004.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
pvsmaska | Sommaire | pvsmorph