butterbp
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## butterbp

butterbp — Un filtre de Butterworth passe-bande.

## Description

Implémentation d'un filtre de Butterworth passe-bande du second ordre. Cet opcode peut aussi être écrit comme butbp.

## Syntaxe

    ares butterbp asig, xfreq, xband [, iskip]

## Initialisation

iskip (facultatif, 0 par défaut) -- L'initialisation est ignorée s'il est présent et non nul.

## Exécution

Ces filtres sont des filtres RII de Butterworth du second ordre. Ils sont légèrement plus lents que les filtres originaux de Csound, mais ils offrent une bande passante presque plate et une précision et une atténuation de la bande bloquée très bonnes.

asig -- Signal d'entrée à filtrer.

xfreq -- Fréquence de coupure ou centrale pour chacun des filtres.

xband -- Largeur de la bande passante ou de la bande de réjection des filtres.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode butterbp. Il utilise le fichier butterbp.csd.

Exemple 96. Exemple de l'opcode butterbp.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;RT audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if RT audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o butterbp.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs = 1

    instr 1	; White noise signal

    asig rand 0.6
         outs asig, asig

    endin

    instr 2	;filtered noise

    asig rand 1
    abp  butterbp asig, 2000, 100	;passing only 1950 to 2050 Hz
         outs abp, abp

    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    i 1 0 2
    i 2 2.5 2
    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

butterbr, butterhp, butterlp

## Crédits

Auteur : Paris Smaragdis
MIT, Cambridge
1995

Existait dans la version 3.30

Paramètres de taux audio introduits dans la version 6.02

Octobre 2013.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
butlp | Sommaire | butterbr