lpslot
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## lpslot

lpslot — Sélectionne le slot à utiliser par des opcodes lp suivants.

## Description

Sélectionne le slot à utiliser par des opcodes lp suivants.

## Syntaxe

    lpslot islot

## Initialisation

islot -- numéro du slot à sélectionner.

## Exécution

lpslot sélectionne le slot à utiliser par des opcodes lp suivants. C'est le moyen de charger et de référencer plusieurs analyses en même temps.

## Exemples

Here is a typical orc using the opcodes:

    ipower init 50000  ; Define sound generator
    ifreq  init 440
    asrc   buzz ipower, ifreq, 10, 1

    ktime  line 0, p3, p3              ; Define time lin
           lpslot 0                    ; Read square data poles
    krmsr, krmso, kerr, kcps lpread ktime,"square.pol"
           lpslot 1                    ; Read triangle data poles
    krmsr, krmso, kerr, kcps lpread ktime,"triangle.pol"
    kmix   line 0, p3, 1               ; Compute result of mixing
           lpinterp 0, 1, kmix         ; and balance power
    ares   lpreson asrc
    aout   balance ares, asrc
           out aout

## Voir aussi

lpinterp

## Crédits

Auteur : Mark Resibois
Bruxelles
1996

Nouveau dans la version 3.44

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
lpsholdp | Sommaire | lua_exec