Limitation et enroulement des signaux vectoriels de contrôle
Précédent | Opcodes vectoriels | Suivant

## Limitation et enroulement des signaux vectoriels de contrôle

Les opcodes pour effectuer la limitation et l'enroulement des éléments dans un vecteur sont :

- vlimit

- vwrap

- vmirror

Ces opérateurs sont semblables à limit, wrap et mirror, mais ils opèrent sur un signal vectoriel à la place d'un signal scalaire. Les résultats remplacent les anciennes valeurs du vecteur contenues dans une f-table si celles-ci sont en dehors de l'intervalle min/max. Si l'on veut conserver le vecteur d'entrée, il faut utiliser l'opcode vcopy pour le copier dans une autre table.

Tous ces opcodes travaillent au taux-k.

Tous ces opérateurs sont conçus pour être utilisés de concert avec d'autres opcodes qui opèrent sur des signaux vectoriels tels que vcella, adsynt, adsynt2, etc.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
Générateurs vectoriels d'enveloppe | Sommaire | Chemins de retard vectoriel au taux de contrôle