locsend
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## locsend

locsend — Distribue les signaux audio d'un opcode locsig précédent.

## Description

locsend dépend de l'existence d'un locsig précédemment défini. Le nombre de signaux de sortie doit correspondre à celui du locsig précédent. Les signaux de sortie de locsend sont dérivés des valeurs de distance et de réverbération données dans le locsig et sont prêts à être envoyés à des unités de réverbération locale ou globale (voir l'exemple ci-dessous). Le taux de réverbération et la balance entre les 2 ou les 4 canaux sont calculés selon la description dans le livre de Dodge (un texte essentiel !).

## Syntaxe

    a1, a2 locsend

    a1, a2,  a3, a4 locsend

## Exemples

      asig ;some audio signal
      kdegree            line    0, p3, 360
      kdistance          line    1, p3, 10
      a1, a2, a3, a4     locsig  asig, kdegree, kdistance, .1
      ar1, ar2, ar3, ar4 locsend
      ga1 = ga1+ar1
      ga2 = ga2+ar2
      ga3 = ga3+ar3
      ga4 = ga4+ar4
                         outq    a1, a2, a3, a4
    endin

    instr 99 ; reverb instrument
      a1                 reverb2 ga1, 2.5, .5
      a2                 reverb2 ga2, 2.5, .5
      a3                 reverb2 ga3, 2.5, .5
      a4                 reverb2 ga4, 2.5, .5
                         outq    a1, a2, a3, a4
      ga1=0
      ga2=0
      ga3=0
      ga4=0

Dans l'exemple ci-dessus, le signal asig fait un tour complet sur un cercle pendant la durée de la note tout en « s'éloignant » de la position de l'auditeur. locsig envoie en interne à locsend la quantité de signal appropriée. Les sorties de locsend sont ajoutées à des accumulateurs globaux selon la manière habituelle dans Csound et les signaux globaux servent d'entrée aux unités de réverbération dans un instrument séparé. Pour un exemple, voir locsig.

locsig est utile pour les panoramiques quadro et stéréo ainsi que pour le placement fixe des sons n'importe où entre deux haut-parleurs. Ci-dessous un exemple de placement fixe de sons dans un champ stéréo. Il utilise le fichier locsend_stereo.csd.

Exemple 445. Exemple de l'opcode locsend.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac      ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o locsend_stereo.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    ga1 init 0
    ga2 init 0

    instr 1

    krevsend  = p4
    aout	  diskin2 "beats.wav", 1, 0, 1
    kdegree	  line 0, p3, 180 ;left to right
    kdistance line 1, p3, 30
    a1, a2	  locsig aout, kdegree, kdistance, p4
    ar1, ar2  locsend
    ga1 = ga1+ar1
    ga2 = ga2+ar2
              outs a1, a2

    endin

    instr 99 ; reverb instrument
    a1	reverb2 ga1, 2.5, .5
    a2	reverb2 ga2, 2.5, .5
    	outs	a1, a2
    ga1 = 0
    ga2 = 0

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>
    ; sine wave.
    f 1 0 16384 10 1

    i 1 0 4 .1	;with reverb
    i 1 + 4 0	;no reverb
    i99 0 7
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

Quelques notes:

      ; place le son dans le haut-parleur gauche et au premier plan :
      i1 0 1 0 1

      ; place le son dans le haut-parleur droit et à l'arrière plan :
      i1 1 1 90 25

      ; place le son au milieu gauche-droite et à mi-distance en profondeur :
      i1 2 1 45 12
      e

L'exemple suivant montre une utilisation intuitive simple de la valeur de distance pour simuler un effet Doppler. La même valeur est utilisée comme diviseur pour la fréquence et comme paramètre de distance pour locsig.

      kdistance          line    1, p3, 10
      kfreq = (ifreq * 340) / (340 + kdistance)
      asig               oscili  iamp, kfreq, 1
      kdegree            line    0, p3, 360
      a1, a2, a3, a4     locsig  asig, kdegree, kdistance, .1
      ar1, ar2, ar3, ar4 locsend

## Voir aussi

locsig

## Crédits

Auteur : Richard Karpen
Seattle, WA USA
1998

Nouveau dans la version 3.48 de Csound

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
linsegr | Sommaire | locsig