osciliktp
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## osciliktp

osciliktp — Un oscillateur avec interpolation linéaire qui permet la modulation de phase.

## Description

osciliktp permet la modulation de phase (qui est implémentée comme une modulation de fréquence au taux-k, en différenciant la phase en entrée). Le désavantage est qu'il n'y a pas de contrôle d'amplitude, et que la fréquence ne peut varier qu'au taux de contrôle. Cet opcode peut être plus rapide ou plus lent que oscilikt, en fonction du taux de contrôle.

## Syntaxe

    ares osciliktp kcps, kfn, kphs [, istor]

## Initialisation

istor (facultatif, par défaut 0) -- ignorer l'initialisation.

## Exécution

ares -- signal de sortie au taux audio.

kcps, xcps -- fréquence en Hz. Zéro et les valeurs négatives sont permis. Cependant, la valeur absolue doit être inférieure à sr (et il est recommandé qu'elle soit inférieure à sr/2).

kfn -- numéro de la table de fonction. Peut varier au taux de contrôle (utile pour le « morphing » de formes d'onde, ou pour choisir parmi un ensemble de tables à bande de fréquence limitée générées par GEN30).

kphs -- phase (taux-k), l'intervalle attendu est 0 à 1. La valeur absolue de la différence entre les valeurs courante et précédente de kphs doit être inférieure à ksmps.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode osciliktp Il utilise le fichier osciliktp.csd.

Exemple 591. Exemple de l'opcode osciliktp.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    ; Audio out   Audio in    No messages
    -odac           -iadc     -d     ;;;RT audio I/O
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o osciliktp.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    ; Initialize the global variables.
    sr = 44100
    kr = 4410
    ksmps = 10
    nchnls = 1

    ; Instrument #1: osciliktp example
    instr 1
      kphs line 0, p3, 4

      a1x osciliktp 220.5, 1, 0
      a1y osciliktp 220.5, 1, -kphs
      a1 =  a1x - a1y

      out a1 * 14000
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    ; Table #1: Sawtooth wave
    f 1 0 3 -2 1 0 -1

    ; Play Instrument #1 for four seconds.
    i 1 0 4
    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

oscilikt et oscilikts.

## Crédits

Auteur : Istvan Varga

Nouveau dans la version 4.22

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
oscilikt | Sommaire | oscilikts