JackoInfo
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## JackoInfo

JackoInfo — Affiche de l'information sur le système Jack.

| Note
Greffon : nécessite le greffon jacko

## Description

Affiche les noms du démon et du client Jack, le taux d'échantillonnage et le nombre de trames par période, ainsi que les noms de tous les ports de Jack actifs, leur type, leur état et les connexions.

## Syntaxe

                JackoInfo

## Initialisation

Peut être appelé n'importe quel nombre de fois dans l'en-tête de l'orchestre, par exemple une fois avant et une fois après la création de ports de Jack.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode JackoInfo. Il utilise le fichier JackInfo.csd.

Exemple 427. Exemple de l'opcode JackoInfo.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    -n
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr  = 48000
    ksmps = 128
    nchnls  = 2
    0dbfs   = 1

    instr 1

    JackoInit "default", "csound"
    JackoInfo

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>

     i 1 0 0
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

JackoInit, JackoFreewheel, JackoAudioInConnect, JackoAudioOutConnect, JackoMidiInConnect, JackoMidiOutConnect, JackoOn, JackoAudioIn, JackoAudioOut, JackoMidiOut, JackoNoteOut, JackoTransport.

## Crédits

Par : Michael Gogins 2010

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
JackoFreewheel | Sommaire | JackoInit