elseif
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## elseif

elseif — Définit une autre condition "if...then" lorsqu'une condition "if...then" est fausse.

## Description

Définit une autre condition "if...then" lorsqu'une condition "if...then" est fausse.

## Syntaxe

    elseif xa R xb then

où R est un des opérateurs relationnels (<, =, <=, ==, !=) (et = par commodité, voir aussi Valeurs Conditionnelles).

## Exécution

elseif est utilisé dans un bloc de code entre les opcodes "if...then" et endif. Lorsqu'une condition "if...then" est fausse, cela définit une autre condition "if...then" à tester. On peut utiliser n'importe quel nombre d'instructions elseif.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode elseif. Il utilise le fichier elseif.csd.

Exemple 230. Exemple de l'opcode elseif.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o elseif.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs = 1

    instr 1

    ipch = cpspch(p4)
    ienv = p5

    if (ienv == 0) then
    	;ADSR
    	kenv adsr 0.05, 0.05, .95, .05
    elseif (ienv == 1) then
    	;Linear Triangular Envelope
    	kenv linseg 0, p3 * .5, 1, p3 * .5, 0
    elseif (ienv == 2) then
    	;Ramp Up
    	kenv	linseg 0, p3 - .01, 1, .01, 0
    endif

    aout	vco2 	.8, ipch, 10
    aout	moogvcf	aout, ipch + (kenv * 5 * ipch) , .5

    aout = aout * kenv

    outs aout, aout
    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>

    i 1 0 2 8.00 0
    i 1 3 2 8.00 1
    i 1 6 2 8.00 2
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

else, endif, goto, if, igoto, kgoto, tigoto, timout

Plus d'information sur cet opcode : http://www.csoundjournal.com/2006spring/controlFlow.html, écrit par Steven Yi.

## Crédits

Nouveau dans la version 4.21

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
else | Sommaire | endif