mvclpf3
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## mvclpf3

mvclpf3 — Emulation d'un filtre passe-bas de Moog contrôlé en tension.

## Description

mvclpf3 est une implémentation numérique du filtre en échelle de Moog du 4ème ordre (24 dB/oct) écrite à l'origine par Fons Andriaensen. Selon l'auteur, mvclpf3 "est basé sur mvclpf2 avec deux différences. Il utilise la technique décrite par Stilson et Smith pour étendre l'intervalle de la constante Q et la fréquence d'échantillonnage interne est doublée, ce qui donne une meilleure approximation du comportement non-linéaire dans les hautes fréquences. Cette version a un Q élevé sur tout l'intervalle de fréquences et oscillera jusqu'à 10 kHz, tandis que les deux versions précédentes ont un Q décroissant dans les hautes fréquences. mvclpf3 présente un accord raisonnable et peut être 'joué' en VCO jusqu'à 5 kHz".

## Syntaxe

    asig mvclpf3 ain, xcf, xres[, istor]

## Initialisation

istor -- état initial de l'espace de données interne. Comme le filtrage comprend une boucle de rétroaction sur la sortie précédente, l'état initial de l'espace de stockage utilisé est significatif. Une valeur nulle provoquera l'effacement de cet espace ; une valeur non nulle autorisera la persistance de l'information précédente. La valeur par défaut est 0.

## Exécution

ain -- signal d'entrée.

xcf -- fréquence de coupure du filtre. L'intervalle utile est d'environ six octaves autour du do médian (pch 8.00).

xres -- résonance, limitée à l'intervalle [0, 1].

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode mvclpf3. Il utilise le ficheir mvclpf3.csd.

Exemple 557. Exemple de l'opcode mvclpf3.

Voir les sections Audio en temps réel et Options de la ligne de commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    -odac
    </CsOptions>
    <CsInstruments>
    0dbfs = 1

    instr 1
     kenv linen p4,0.1,p3,0.1
     ain rand kenv
     kfr expon 220, p3, 1760
     asig mvclpf3 ain,kfr,0.9
       out asig
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    i1 0 5 0.9
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Crédits

Auteur : Fons Andriaensen,
Porté dans Csound par Victor Lazzarini
Janvier 2016

Nouveau dans la version 6.07

Janvier 2016.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
mvclpf2 | Sommaire | mvclpf4