vport
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## vport

vport — Lignes à retard vectorielles au taux de contrôle.

## Description

Génère une sorte de portamento "vectoriel".

## Syntaxe

    vport ifn, khtime, ielements [, ifnInit]

## Initialisation

ifn - numéro de la table contenant le vecteur de sortie.

ielements - nombre de composantes des deux vecteurs.

ifnInit (facultatif) - numéro de la table contenant un vecteur dont les composantes sont les valeurs initiales du portamento.

## Exécution

vport est semblable à port, mais il opère sur des signaux vectoriels au lieu de signaux scalaires. Chaque composante du vecteur est traitée comme un signal de contrôle indépendant. Les vecteurs d'entrée et de sortie sont placés dans la même table et le vecteur de sortie écrase le vecteur d'entrée. Si l'on veut conserver le vecteur d'entrée, il faut utiliser l'opcode vcopy pour le copier dans une autre table.

## Crédits

Ecrit par Gabriel Maldonado.

Nouveau dans Csound 5 (Auparavant seulement disponible dans CsoundAV)

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
vphaseseg | Sommaire | vpow