OSCinit
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## OSCinit

OSCinit — Démarre l'écoute des messages OSC sur un port particulier.

## Description

Démarre un processus d'écoute qui peut être utilisé par OSClisten.

## Syntaxe

    ihandle OSCinit iport

## Initialisation

ihandle -- identifiant retourné que l'on peut passer à n'importe quel nombre d'opcodes OSClisten pour recevoir des messages sur ce port.

iport -- le port sur lequel on écoute.

## Exécution

Le module d'écoute fonctionne en tâche de fond. Voir OSClisten pour les détails.

## Exemples

Cet exemple montre une paire de nombres en virgule flottante reçus sur le port 7770.

    sr = 44100
    ksmps = 100
    nchnls = 2

    gihandle OSCinit 7770

      instr   1
        kf1 init 0
        kf2 init 0
    nxtmsg:
        kk  OSClisten gihandle, "/foo/bar", "ff", kf1, kf2
    if (kk == 0) goto ex
        printk 0,kf1
        printk 0,kf2
        kgoto nxtmsg
    ex:
      endin

## Voir aussi

OSClisten, OSCsend

Plus d'information sur cet opcode : http://www.youtube.com/watch?v=JX1C3TqP_9Y, par Andrés Cabrera.

## Crédits

Auteur : John ffitch
2005

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
oscilx | Sommaire | OSClisten