foutk
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## foutk

foutk — Envoie des signaux de taux-k vers un nombre arbitraire de canaux dans un fichier externe, en format brut (sans en-tête).

## Description

foutk envoie N signaux de taux-k vers un fichier spécifié à N canaux.

## Syntaxe

    foutk ifilename, iformat, kout1 [, kout2, kout3,....,koutN]

## Initialisation

ifilename -- le nom du fichier de sortie (entre guillements)

iformat -- un indicateur pour choisir le format du fichier de sortie (note : il se peut que les versions de Csound antérieures à la 5.0 ne supportent que les formats 0 et 1) :

- 0 - échantillons en flottants sur 32 bit sans en-tête (fichier PCM binaire multicanaux)

- 1 - entiers sur 16 bit sans en-tête (fichier PCM binaire multicanaux)

- 2 - entiers sur 16 bit sans en-tête (fichier PCM binaire multicanaux)

- 3 - échantillons u-law sans en-tête

- 4 - entiers sur 16 bit sans en-tête

- 5 - entiers sur 32 bit sans en-tête

- 6 - flottants sur 32 bit sans en-tête

- 7 - entiers non signés sur 8 bit sans en-tête

- 8 - entiers sur 24 bit sans en-tête

- 9 - flottants sur 64 bit sans en-tête

## Exécution

kout1,...koutN -- signaux au taux de contrôle à écrire dans le fichier. L'étendue de l'amplitude des signaux est déterminée par le format d'échantillon choisi.

foutk opère de la même maniière que fout, mais avec des signaux de taux-k. iformat peut prendre une valeur entre 0 et 9, ou 0 et 1 avec une ancienne version de Csound.

Noter que fout et foutk peuvent utiliser soit une chaîne de caractères contenant un nom de chemin de fichier, soit un identificateur numérique généré par fiopen. Alors qu'avec fouti et foutir, le fichier cible ne peut être spécifié que par un identificateur numérique.

## Voir aussi

fiopen, fout, fouti, foutir

## Crédits

Auteur : Gabriel Maldonado
Italie
1999

Nouveau dans la version 3.56 de Csound

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
foutir | Sommaire | fprintks