gendyc
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## gendyc

gendyc — Approche dynamique stochastique de la synthèse de forme d'onde avec interpolation cubique.

## Description

Implémentation avec interpolation cubique de la Génération Dynamique Stochastique (GENDYN), une approche dynamique stochastique de la synthèse de forme d'onde conçue par Iannis Xenakis.

## Syntaxe

    ares gendyc kamp, kampdist, kdurdist, kadpar, kddpar, kminfreq, kmaxfreq, \
                kampscl, kdurscl [, initcps] [, knum]

    kres gendyc kamp, kampdist, kdurdist, kadpar, kddpar, kminfreq, kmaxfreq, \
                kampscl, kdurscl [, initcps] [, knum]

## Initialisation

initcps (facultatif, 12 par défaut) -- nombre maximum de points de contrôle.

## Exécution

kamp -- amplitude.

kampdist -- choix de la distribution de probabilité pour la perturbation d'amplitude suivante d'un point de contrôle. Les distributions valides sont :

- 0 - LINEAIRE

- 1 - CAUCHY

- 2 - LOGISTIQUE

- 3 - COSINUS HYPERBCOLIQUE

- 4 - ARCSINUS

- 5 - EXPONENTIELLE

- 6 - SINUS (signal externe de taux-k)

Si kampdist=6, on peut utiliser un signal externe de taux-k via kadpar.

kdurdist -- choix de la distribution de probabilité pour la perturbation de la durée courante entre points de contrôle. Voir kampdist pour les distributions valides. Si kdurdist=6, on peut utiliser un signal externe de taux-k via kddpar.

kadpar -- paramètre pour la distribution kampdist. Doit être compris entre 0.0001 et 1.

kddpar -- paramètre pour la distribution kdurdist. Doit être compris entre 0.0001 et 1.

kminfreq -- fréquence d'oscillation minimale autorisée.

kmaxfreq -- fréquence d'oscillation maximale autorisée.

kampscl -- multiplicateur pour la valeur du delta de la distribution pour l'amplitude (1.0 pour tout l'intervalle).

kdurscl -- multiplicateur pour la valeur du delta de la distribution pour la durée.

knum (facultatif, initcps par défaut) -- nombre courant de points de contrôle utilisés.

La forme d'onde est générée par knum - 1 segments et se répète dans le temps. Les sommets (points de contrôle) bougent par une action stochastique dans les limites de leur réflexion sur un mirroir formé par une barrière d'amplitude et une barrière temporelle.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode gendyc. Il utilise le fichier gendyc.csd.

Exemple 367. Exemple de l'opcode gendyc.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o oscil.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1

    aout gendyc 0.5, 1, 1, 1, 1, 220, 440, 0.5, 0.5
    outs aout, aout

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>
    i1 0 10
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Références

1. I. Xenakis. Formalized Music (1992, Stuyvesant, NY: Pendragon Press), pp. 246 - 254, 289 - 322.

## Voir aussi

gendy gendyx

## Crédits

Basé sur Gendy1 de Nick Collins et Gendy4 de Bhob Rainey (SuperCollider)
Auteur : Tito Latini
Janvier 2012

Nouveau dans la version 5.16 de Csound.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
gendy | Sommaire | gendyx