readscratch
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## readscratch

readscratch — Retourne une valeur enregistrée dans l'instance d'un instrument.

## Description

L'opcode readscratch retourne l'une des quatre valeurs scalaires que lon peut enregistrer dans l'instance d'un instrument.

## Syntaxe

    ival readscratch[index]

## Initialisation

ival -- variable pour le résultat.

index -- quelle valeur lire ; vaut zéro par défaut.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode readscratch. Il utilise le fichier readscratch.csd.

Exemple 776. Exemple de l'opcode readscratch.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -n
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1

    ilast readscratch
          writescratch p2
    ilen  readscratch 1
          writescratch p3, 1
          printf_i "last run at %f for %f\n", ilen, ilast, ilen
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    i 1 0 1
    i 1 2 3
    i 1 6 10
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

writescratch,

## Crédits

Auteur : John ffitch
Mars 2013

Nouveau dans la version 6.00 de Csound.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
readscore | Sommaire | rect2pol