inrg
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## inrg

inrg — Permet une entrée depuis un ensemble de canaux contigus du périphérique d'entrée audio.

## Description

inrg lit des données audio depuis un ensemble de canaux contigus du périphérique d'entrée audio.

## Syntaxe

    inrg kstart, ain1 [,ain2, ain3, ..., ainN]

## Exécution

kstart - le numéro du premier canal du périphérique d'entrée à lire (les numéros des canaux commencent à 1, qui est le premier canal).

ain1, ain2, ... ainN - les arguments de sortie remplis avec les données audio lues depuis les canaux correspondants.

inrg permet une entrée depuis un ensemble de canaux contigus du périphérique d'entrée audio. kstart indique le premier canal à lire (le canal 1 étant le premier canal). Il faut s'assurer que le nombre obtenu en ajoutant à kstart le nombre de canaux à lire - 1 est <= nchnls_i.

| Note
Noter que cet opcode est exceptionnel en ce sens qu'il produit sa « sortie » dans les paramètres situés à sa droite.

## Crédits

Auteur : Gabriel Maldonado

Nouveau dans la version 5.06

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
inq | Sommaire | ins