GEN43
Précédent | Instructions de partition et routines GEN | Suivant

## GEN43

GEN43 — Charge un fichier PVOCEX contenant une analyse VP.

## Description

Ce sous-programme charge un fichier PVOCEX contenant l'analyse VP (amp-fréq) d'un fichier son et calcule les magnitudes moyennes de toutes les trames d'analyse d'un ou de tous les canaux audio. Il crée ensuite une table avec ces magnitudes pour chaque bin VP.

## Syntaxe

    f # date taille 43 codfic canal

## Initialisation

taille -- nombre de points dans la table, puissance de deux ou puissance-de-deux plus 1. GEN43 ne fait aucune distinction entre ces deux tailles, mais la table doit avoir pour taille au moins la moitié de celle de la tfr. Les bins VP couvrent le spectre positif de 0 Hz (index 0 de la table) à la fréquence de Nyquist (index tailletfr/2+1 de la table) par incréments réguliers (de taille sr/tailletfr).

codfic -- un fichier pvocex (qui peut être généré par pvanal).

canal -- numéro du canal audio duquel les magnitudes seront extraites ; un 0 donnera la moyenne des magnitudes de tous les canaux.

La lecture s'arrête à la fin du fichier.

| Note
Si p4 est positif, la table sera post-normalisée. Un p4 négatif empêchera la post-normalisation.

## Exemples

    f1 0   512  43 "viola.pvx" 1
    f1 0 -1024 -43 "noiseprint.pvx" 0

On peut utiliser cette table comme table de masquage pour pvstencil et pvsmaska. Le premier exemple utilise un fichier d'analyse de vocodeur de phase par TFR à 1024 points duquel on utilise le premier canal. Le second utilise tous les canaux d'un fichier de 2048 points, sans post-normalisation. Pour les applications à la réduction de bruit avec pvstencil, il est mieux de ne pas normaliser la table (code GEN négatif).

## Crédits

Auteur : Victor Lazzarini

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
GEN42 | Sommaire | GEN49