kr
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## kr

kr — Fixe le taux de contrôle.

## Description

Ces instructions sont des affectations de valeurs globales réalisées au début d'un orchestre, avant que tout bloc d'instrument ne soit défini. Leur fonction est de fixer certaines variables dont le nom est un mot réservé et qui sont nécessaires à l'exécution. Une fois fixés, ces mots réservés peuvent être utilisés dans des expressions n'importe où dans l'orchestre.

## Syntaxe

    kr = iarg

## Initialisation

kr = (facultatif) -- fixe le taux de contrôle à iarg échantillons par seconde. La valeur par défaut est 4410.

De plus, toute variable globale peut être initialisée par une instruction de la période d'initialisation n'importe où avant la première instruction instr. Toutes les affectations ci-dessus sont exécutées dans l'instrument 0 (passe-i seulement) au début de l'exécution réelle.

Depuis la version 3.46 de Csound, on peut omettre kr. Csound utilisera les valeurs par défaut, ou calculera kr à partir des valeurs définies de ksmps et sr. Habituellement, il est mieux de ne spécifier que ksmps et sr et de laisser csound calculer kr.

## Exemples

    sr = 10000
    kr = 500
    ksmps = 20
    gi1 = sr/2.
    ga init 0
    itranspose = octpch(.0l)

## Voir aussi

ksmps, nchnls, nchnls_i, sr

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
kgoto | Sommaire | ksmps