dumpk3
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## dumpk3

dumpk3 — Ecrit périodiquement les valeurs de trois signaux de contrôle de l'orchestre dans un fichier externe.

## Description

Ecrit périodiquement les valeurs de trois signaux de contrôle de l'orchestre dans un fichier externe, dans un format spécifique.

## Syntaxe

    dumpk3 ksig1, ksig2, ksig3, ifilname, iformat, iprd

## Initialisation

ifilname -- chaîne de caractères (entre guillemets, espaces autorisés) contenant le nom du fichier externe. Peut être un nom de chemin complet avec un répertoire cible ou un simple nom de fichier à créer dans le répertoire courant.

iformat -- spécifie le format des données de sortie :

- 1 = caractères signés sur 8 bit (les 8 bit d'ordre supérieur d'un entier sur 16 bit

- 4 = entiers courts sur 16 bit

- 5 = entiers longs sur 32 bit

- 6 = flottants sur 32 bit

- 7 = entiers longs en ASCII

- 8 = flottants en ASCII (2 positions décimales)

Noter que les sorties A-law et U-law ne sont pas disponibles, et que tous les formats sauf les deux derniers sont binaires. Le fichier de sortie ne contient pas d'information d'en-tête.

iprd -- la période de la sortie ksig en secondes, arrondie à la période de contrôle de l'orchestre la plus proche. Une valeur de 0 implique une période de contrôle (le minimum imposé), qui créera un fichier de sortie échantillonné au taux de contrôle de l'orchestre.

## Exécution

ksig1, ksig2, ksig3 -- signaux au taux de contrôle

Cet opcode permet de sauvegarder les valeurs de trois signaux générés au taux de contrôle dans un fichier externe. Le fichier ne contient pas d'information auto-descriptive en en-tête. Mais il contient une suite temporelle échantillonnée régulièrement, appropriée pour une entrée ultérieure ou une analyse. Il peut y avoir n'importe quel nombre d'opcodes dumpk3 dans un instrument ou dans un orchestre mais chacun doit écrire dans un fichier différent.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode dumpk3. Il utilise le fichier dumpk3.csd. Noter que l'exemple doit être exécuté depuis un répertoire dans lequel l'écriture est autorisée.

Exemple 224. Exemple de l'opcode dumpk3.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac      ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o dumpk3.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    giSine ftgen 0, 0, 2^10, 10, 1

    instr 1 ;writes three control signals to a file
    kfreq     randh     100, 1, 2, 1, 500 ;generates one random number between 400 and 600 per second
    kdb       randh     12, 1, 2, 1, -12 ;amplitudes in dB between -24 and 0
    kpan      randh     .5, 1, 2, 1, .5 ;panning between 0 and 1
              dumpk3    kfreq, kdb, kpan, "dumpk3.txt", 8, 1 ;writes the control signals
              prints    "WRITING:\n"
              printks   "kfreq = %f, kdb = %f, kpan = %f\n", 1, kfreq, kdb, kpan  ;prints them
    endin

    instr 2 ;reads the file written by instr 1
    kf,kdb,kp readk3    "dumpk3.txt", 8, 1
              prints    "READING:\n"
              printks   "kfreq = %f, kdb = %f, kpan = %f\n", 1, kf, kdb, kp  ;prints again
    kdb       lineto    kdb, .1 ;smoothing amp transition
    kp        lineto    kp, .1 ;smoothing pan transition
    aout      poscil    ampdb(kdb), kf, giSine
    aL, aR    pan2      aout, kp
              outs      aL, aR
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    i 1 0 5
    i 2 5 5
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

Sa sortie contiendra des lignes comme celles-ci :

    WRITING:
    kfreq = 473.352855, kdb = -15.197657, kpan = 0.366764
    kfreq = 473.352855, kdb = -15.197657, kpan = 0.366764
    kfreq = 441.426368, kdb = -19.026206, kpan = 0.207327
    kfreq = 452.965140, kdb = -21.447486, kpan = 0.553270
    kfreq = 585.106328, kdb = -11.903852, kpan = 0.815665
    kfreq = 482.056760, kdb = -4.046744, kpan = 0.876537

    READING:
    kfreq = 473.352900, kdb = -15.197700, kpan = 0.366800
    kfreq = 473.352900, kdb = -15.197700, kpan = 0.366800
    kfreq = 441.426400, kdb = -19.026200, kpan = 0.207300
    kfreq = 452.965100, kdb = -21.447500, kpan = 0.553300
    kfreq = 585.106300, kdb = -11.903900, kpan = 0.815700
    kfreq = 482.056800, kdb = -4.046700, kpan = 0.876500

## Voir aussi

dumpk, dumpk2, dumpk4, readk, readk2, readk3, readk4

## Crédits

Par : John ffitch et Barry L. Vercoe

1999 ou avant

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
dumpk2 | Sommaire | dumpk4