inletk
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## inletk

inletk — Reçoit un signal de taux-k sur un port nommé dans un instrument.

## Description

Reçoit un signal de taux-k sur un port nommé dans un instrument.

## Syntaxe

    ksignal inletk Sname

## Initialisation

Sname -- Nom sous forme de chaîne de caractères du port entrant. Le nom du connecteur entrant est qualifié implicitement par le nom ou le numéro de l'instrument, si bien qu'il est permis d'utiliser le même nom de connecteur entrant dans plus d'un instrument (mais par contre on ne peut pas utiliser deux fois le même nom de connecteur entrant dans un instrument).

## Exécution

ksignal -- signal de taux-k en entrée.

Durant l'exécution, le signal de taux-k reçu sur le connecteur entrant provient de chaque instance d'un instrument contenant un connecteur sortant auquel ce connecteur entrant a été relié au moyen de l'opcode connect. Les signaux de tous les connecteurs sortants reliés à un connecteur entrant sont additionnés dans le connecteur entrant.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode inletk. Il utilise le fichier inletk.csd.

Exemple 415. Exemple de l'opcode inletk.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o inletk.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    connect "bend", "bendout", "guitar", "bendin"

    instr bend

    kbend line p4, p3, p5
          outletk "bendout", kbend
    endin

    instr guitar

    kbend inletk "bendin"
    kpch pow 2, kbend/12
         printk2 kpch
    asig oscili .4, 440*kpch, 1
         outs asig, asig
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    f1 0 1024 10 1

    i"guitar" 0 5 8.00
    i"bend" 3 .2 -12 12
    i"bend" 4 .1 -17 40
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

outleta, outletk, outletkid, outletf, inleta, inletf, connect, alwayson, ftgenonce.

## Crédits

Par Michael Gogins, 2009

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
inleta | Sommaire | inletkid