Système de patch zak
Précédent | Partie II. Vue d'ensemble des opcodes | Suivant

## Système de patch zak

Les opcodes zak sont utilisés pour créer un système de patch aux taux-i, -k et -a. On peut se représenter le système zak comme un tableau global de variables. Ces opcodes sont utiles pour réaliser de manière flexible des branchements et des routages d'un instrument à l'autre. Le système est semblable à une matrice de branchement sur une console de mixage ou à une matrice de modulation sur un synthétiseur. Il est aussi utile lorque l'on a besoin d'un tableau de variables.

Le système zak est initialisé par l'opcode zakinit qui est habituellement placé juste après les autres initialisations globales : sr, kr, ksmps, nchnls. L'opcode zakinit définit deux plages de mémoire, une pour les patchs aux taux-i et -k, et l'autre pour les patchs au taux-a. L'opcode zakinit ne peut être appelé qu'une fois. Après l'initialisation de l'espace zak, on peut utiliser d'autres opcodes zak pour lire et écrire dans l'espace mémoire zak, ainsi qu'exécuter d'autres tâches.

Les opcodes zak sont comptés à partir de 0, si bien que si l'on définit un canal, le seul canal valide est le canal 0.

Les opcodes pour le système de patch zak sont :

- Taux Audio : zacl, zakinit, zamod, zar, zarg, zaw et zawm.

- Taux de Contrôle : zkcl, zkmod, zkr, zkw, et zkwm.

- A l'initialisation : zir, ziw et ziwm

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
Générateurs de signal aléatoire vectoriel | Sommaire | Accueil de greffon