Filtres standard
Précédent | Modificateurs de signal | Suivant

## Filtres standard

### Filtres passe-bas à résonance

- areson

- lowpass2

- lowres

- lowresx

- lpf18

- moogvcf

- moogladder

- mvclpf1

- mvclpf2

- mvclpf3

- mvclpf4

- reson

- resonr

- resonx

- resony

- resonz

- rezzy

- statevar

- svfilter

- tbvcf

- vlowres

- bqrez

### Filtres standard

- Filtres passe-haut : atone, atonex, mvchpf

- Filtres passe-bas : tone, tonex

- Filtres biquadratiques : biquad et biquada.

- Filtres de Butterworth : butterbp, butterbr, butterhp, butterlp (qui sont aussi appelés butbp, butbr, buthp, butlp)

- Filtres généraux : clfilt

### Filtres de signal de contrôle

- aresonk

- atonek

- lineto

- port

- portk

- resonk

- resonxk

- tlineto

- tonek

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
Effets spéciaux | Sommaire | Filtres spécialisés