mxadsr
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## mxadsr

mxadsr — Calcule l'enveloppe ADSR classique en utilisant le mécanisme de expsegr.

## Description

Calcule l'enveloppe ADSR classique en utilisant le mécanisme de expsegr.

## Syntaxe

    ares mxadsr iatt, idec, islev, irel [, idel] [, ireltim]

    kres mxadsr iatt, idec, islev, irel [, idel] [, ireltim]

## Initialisation

iatt -- durée de l'attaque (attack)

idec -- durée de la première chute (decay)

islev -- niveau d'entretien (sustain)

irel -- durée de la chute (release)

idel (facultatif, 0 par défaut) -- délai de niveau zéro avant le démarrage de l'enveloppe

ireltim (facultatif, -1 par défaut) -- Contrôle la durée du relâchement après la réception d'un évènement MIDI note-off. S'il est inférieur à zéro, la durée de relâchement la plus longue de l'instrument courant est utilisée. S'il est nul ou positif, la valeur donnée sera utilisée comme durée de relâchement. Sa valeur par défaut est -1. (Nouveau dans Csound 3.59 - pas encore entièrement testé).

## Exécution

L'enveloppe évolue dans l'intervalle de 0 à 1 et peut être changée d'échelle par la suite. Voici une description de l'enveloppe :

Image d'une enveloppe ADSR.

La longueur de la période d'entretien est calculée à partir de la longueur de la note. C'est pourquoi adsr n'est pas adapté au traitement des évènements MIDI. L'opcode madsr utilise le mécanisme de linsegr, et peut donc être utilisé dans les applications MIDI. L'opcode mxadsr est identique à madsr sauf qu'il utilise des segments exponentiels plutôt que linéaires.

On peut utiliser d'autres enveloppes préfabriquées pour lancer un segment de relâchement à la réception d'un message note off, comme linsegr et expsegr, ou bien l'on peut construire des enveloppes plus complexes au moyen de xtratim et de release. Noter qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser xtratim avec mxadsr, car la durée est allongée automatiquement.

mxadsr est nouveau dans la version 3.51 de Csound.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode mxadsr. Il utilise le fichier mxadsr.csd.

Exemple 563. Exemple de l'opcode mxadsr.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac  -+rtmidi=virtual -M0   ;;;realtime audio out and realtime midi in
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o mxadsr.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1

    icps	cpsmidi
    iamp	ampmidi	.5

    kenv	mxadsr	0.5, 0, 1, 0.5
    asig	pluck	kenv, icps, icps, 2, 1
    	outs	asig, asig

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f 2 0 4096 10 1

    f0 30	;runs 30 seconds
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

linsegr, expsegr, envlpxr, mxadsr, madsr, adsr, expon, expseg, expsega line, linseg, xtratim

## Crédits

Auteur : John ffitch

Novembre 2002. Merci à Rasmus Ekman pour avoir documenté le paramètre ireltim.

Novembre 2003. Merci à Kanata Motohashi pour avoir fixé le lien vers l'opcode linsegr.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
mvclpf4 | Sommaire | nchnls