trshift
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## trshift

trshift — Pondération en fréquence d'un flot de suivi de partiels.

## Description

L'opcode trshift prend en entrée un flot de signal TRACKS pv (tel que généré, par exemple, par partials) et décale toutes les fréquence d'une fréquence de taux-k. Il peut aussi, facultativement, pondérer le gain du signal par une quantité de taux-k (1 par défaut). Le résultat est un décalage en fréquence des canaux d'entrée.

## Syntaxe

    fsig trshift fin, kpshift [, kgain]

## Exécution

fsig -- flot pv de sortie au format TRACKS.

fin -- flot pv d'entrée au format TRACKS.

kshift -- décalage de fréquence en Hz.

kgain -- pondération d'amplitude (1 par défaut).

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode trshift. Il utilise le fichier trshift.csd.

Exemple 985. Exemple de l'opcode trshift.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o trshift.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1

    kpsft   = p4
    ain	diskin2	  "fox.wav", 1
    fs1, fsi2 pvsifd  ain, 2048, 512, 1            ; ifd analysis
    fst     partials  fs1, fsi2, 0.003, 1, 3, 500  ; partial tracking
    fscl    trshift   fst, kpsft                   ; frequency shift
    aout    tradsyn   fscl, 1, 1, 500, 1           ; resynthesis
            outs aout, aout

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f1 0 8192 10 1	;sine

    i 1 0 3 150	;adds 150Hz to all tracks
    i 1 + 3 500	;adds 500Hz to all tracks
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

L'exemple ci-dessus montre le suivi de partiels d'un signal d'analyse par distribution de fréquence instantanée et la resynthèse additive linéaire avec décalage de fréquence.

## Crédits

Auteur : Victor Lazzarini
Février 2006

Nouveau dans Csound 5.01

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
trscale | Sommaire | trsplit