zir
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## zir

zir — Lecture à partir d'une position dans un espace zk au taux-i.

## Description

Lecture à partir d'une position dans un espace zk au taux-i.

## Syntaxe

    ir zir indx

## Initialisation

indx -- pointe vers la position zk à lire.

## Exécution

zir lit le signal à la position indx dans l'espace zk.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode zir. Il utilise le fichier zir.csd.

Exemple 1104. Exemple de l'opcode zir.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    ; Audio out   Audio in
    -odac           -iadc    ;;;RT audio I/O
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o zir.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    ; Initialize the global variables.
    sr = 44100
    kr = 4410
    ksmps = 10
    nchnls = 1

    ; Initialize the ZAK space.
    ; Create 1 a-rate variable and 1 k-rate variable.
    zakinit 1, 1

    ; Instrument #1 -- a simple instrument.
    instr 1
      ; Set the zk variable #1 to 32.594.
      ziw 32.594, 1
    endin

    ; Instrument #2 -- prints out zk variable #1.
    instr 2
      ; Read the zk variable #1 at i-rate.
      i1 zir 1

      ; Print out the value of zk variable #1.
      print i1
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    ; Play Instrument #1 for one second.
    i 1 0 1
    ; Play Instrument #2 for one second.
    i 2 0 1
    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

zar, zarg, zkr

## Crédits

Auteur : Robin Whittle
Australie
Mai 1997

Nouveau dans la version 3.45

Exemple écrit par Kevin Conder.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
zfilter2 | Sommaire | ziw