A4
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## A4

A4 — Fixe la fréquence de base pour le la du diapasion.

## Description

Ces instructions sont des affectations de valeurs globales réalisées au début d'un orchestre, avant que tout bloc d'instrument ne soit défini. Leur fonction est de fixer certaines variables dont le nom est un mot réservé et qui sont nécessaires à l'exécution. Une fois fixés, ces mots réservés peuvent être utilisés dans des expressions n'importe où dans l'orchestre.

## Syntaxe

    A4 = iarg

## Initialisation

A4 = (facultatif) -- fixe la fréquence de référence pour la hauteur A4 (la du diapason) à iarg Hz. La valeur par défaut est 440.

De plus, toute variable globale peut être initialisée par une instruction de la période d'initialisation n'importe où avant la première instruction instr. Toutes les affectations ci-dessus sont exécutées dans l'instrument 0 (passe-i seulement) au début de l'exécution réelle.

A partie de la version 6.08 de Csound version 6.08, A4 peut être utilisée. Elle affecte le comportement des opcodes cpspch, cpsoct, cps2pch, cpsxpch et cpsmidinn.

## Voir aussi

sr, kr, ksmps, nchnls, nchnls_i, 0dbfs, cpspch, cpsoct, cpsmidinn, cps2pch, cpsxpch.

## Crédits

Auteur : John ffitch
Septembre 2016

Nouveau dans la version 6.08 de Csound.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
0dbfs | Sommaire | <<