rifft
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## rifft

rifft — Transformée de Fourier rapide inverse complexe vers réel.

## Description

Applique une transformée de Fourier rapide inverse à un tableau unidimensionnel de valeurs complexes produisant une sortie réelle. Cette sortie est un autre tableau contenant les valeurs réelles du signal. Si le tableau d'entrée a pour taille une puissance de deux, la taille du tableau de sortie sera égale à celle du tableau d'entrée. Sinon, la sortie aura deux valeurs de moins (taille d'entrée - 2).

## Syntaxe

    kout[] rifft kin[]

## Exécution

kout[] -- tableau contenant les valeurs réelles de sortie. Créé s'il n'existe pas.

kin[] -- tableau contenant les valeurs complexes d'entrée.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode rifft. Il utilise le fichier irfft.csd.

Exemple 798. Exemple de l'opcode rifft.

Voir les sections Audio en temps réel et Options de la ligne de commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    -d -o dac
    </CsOptions>
    <CsInstruments>
    ;ksmps needs to be an integer div of hopsize
    ksmps = 64

    instr 1

     ihopsize = 256   ; hopsize
     ifftsize = 1024  ; FFT size
     iolaps = ifftsize/ihopsize ; overlaps
     ibw = sr/ifftsize ; bin bandwidth
     kcnt init 0    ; counting vars
     krow init 0

     kOla[] init ifftsize ; overlap-add buffer
     kIn[] init ifftsize  ; input buffer
     kOut[][] init iolaps, ifftsize ; output buffers

     a1 diskin2 "fox.wav",1,0,1 ; audio input

     /* every hopsize samples */
     if kcnt == ihopsize then
       /* window and take FFT */
       kWin[] window kIn,krow*ihopsize
       kSpec[] rfft kWin

       /* filter between high and low freqs */
       ilow = 0
       ihigh = 1000
       ki = int(ilow/ibw)
       until ki == int(ihigh/ibw) do
         kSpec[ki] = 0
         ki += 1
       od

       /* IFFT + window */
       kRow[] rifft kSpec
       kWin window kRow, krow*ihopsize
       /* place it on out buffer */
       kOut setrow kWin, krow

       /* zero the ola buffer */
       kOla = 0
       /* overlap-add */
       ki = 0
       until ki == iolaps do
         kRow getrow kOut, ki
         kOla = kOla + kRow
         ki += 1
       od

      /* update counters */
      krow = (krow+1)%iolaps
      kcnt = 0
     endif

     /* shift audio in/out of buffers */
     kIn shiftin a1
     a2 shiftout kOla
        out a2/iolaps

     /* increment counter */
     kcnt += ksmps

    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    i1 0 10
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

Opcodes vectoriels, Opcodes de tableaux.

## Crédits

Auteur : Victor Lazzarini
NUI Maynooth
2014

Nouveau dans la version 6.04

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
rfft | Sommaire | rigoto