phs
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## phs

phs — Retourne les arguments d'un tableau de nombres complexes.

## Description

Cet opcode retourne les arguments d'un tableau de nombres complexes dans un tableau de réels dont la taille est la moitié de celle du tableau d'entrée plus un. Ce point supplémentaire est là pour que la taille du tableau soit équivalente à celle de la sortie de l'opcode mags (qui est souvent utilisé conjointement avec celui-ci).

## Syntaxe

    kout[] phs kin[]

## Exécution

kout[] -- tableau contenant les arguments. Créé s'il n'existe pas.

kin[] -- tableau contenant les valeurs complexes réelles-imaginaires d'entrée.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode phs. Il utilise le fichier phs.csd.

Exemple 655. Exemple de l'opcode phs.

Voir les sections Audio en temps réel et Options de la ligne de commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    -d -o dac
    </CsOptions>
    <CsInstruments>
    /* ksmps needs to be an integer div of
       hopsize */
    ksmps = 64

    instr 1

     ihopsize = 256  ; hopsize
     ifftsize = 2048 ; FFT size
     iolaps = ifftsize/ihopsize ; overlaps
     ibw = sr/ifftsize ; bin bandwidth
     kcnt init 0    ; counting vars
     krow init 0

     kOla[] init ifftsize ; overlap-add buffer
     kIn[] init ifftsize  ; input buffer
     kOlph[] init ifftsize/2+1 ; old phases
     kPhs[] init ifftsize/2+1 ; synthesis phases
     kDeltaOut[] init ifftsize/2+1 ; synthesis freqs
     kMagsOut[] init ifftsize/2+1 ; synthesis mags
     kOut[][] init iolaps, ifftsize ; output buffers

     a1 diskin2 "fox.wav",1,0,1 ; audio input

     /* every hopsize samples */
     if kcnt == ihopsize then
       /* window and take FFT */
       kWin[] window kIn,krow*ihopsize
       kSpec[] rfft kWin

      /* mags & phases */
      kMags[] mags kSpec
      kPha[] phs kSpec

      /* phase diffs */
      kDelta[] = kPha - kOlph
      kOlph = kPha

      /* pitch shift */
      ki = 0
      iscal = 1.25 ; maj 3rd up
      until ki == ifftsize/2 do
       if ki*iscal < ifftsize/2 then
         kDeltaOut[ki*iscal] = kDelta[ki]*iscal
         kMagsOut[ki*iscal] = kMags[ki]
       endif
        ki += 1
      od

      /* accum phases */
       kPhs = kDeltaOut + kPhs
       kSpec pol2rect kMagsOut,kPhs

       /* IFFT + window */
       kRow[] rifft kSpec
       kWin window kRow, krow*ihopsize
       /* place it on out buffer */
       kOut setrow kWin, krow

       /* zero the ola buffer */
       kOla = 0
       /* overlap-add */
       ki = 0
       until ki == iolaps do
         kRow getrow kOut, ki
         kOla = kOla + kRow
         ki += 1
       od

      /* update counters */
      krow = (krow+1)%iolaps
      kcnt = 0
     endif

     /* shift audio in/out of buffers */
     kIn shiftin a1
     a2 shiftout kOla
     a1 delay a1, (ifftsize+ihopsize)/sr
        out a1*0.3+a2/iolaps

     /* increment counter */
     kcnt += ksmps

    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    i1 0 10
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

Opcodes vectoriels, Opcodes de tableaux.

## Crédits

Auteur : Victor Lazzarini
NUI Maynooth
2014

Nouveau dans la version 6.04

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
phasorbnk | Sommaire | pindex