outiat
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## outiat

outiat — Envoie des messages MIDI aftertouch au taux-i.

## Description

Envoie des messages MIDI aftertouch au taux-i.

## Syntaxe

    outiat ichn, ivalue, imin, imax

## Initialisation

ichn -- numéro de canal MIDI (1-16)

ivalue -- valeur en virgule flottante

imin -- valeur minimale en virgule flottante (convertie en valeur entière MIDI 0)

imax -- valeur maximale en virgule flottante (convertie en valeur entière MIDI 127 (7 bit))

## Exécution

outiat envoie des messages aftertouch au taux-i. Il ne fonctionne qu'avec les instruments MIDI qui les reconnaissent. Il peut piloter une valeur différente de paramètre pour chaque note active.

Il peut échelonner un argument de taux-i en virgule flottante selon les valeurs imin et imax. Par exemple avec imin = 1.0 et imax = 2.0, lorque l'argument ivalue reçoit la valeur 2.0, l'opcode envoie la valeur 127 sur le périphérique MIDI OUT. Lorsque l'argument ivalue reçoit la valeur 1.0, il envoie la valeur 0. Les opcodes de taux-i n'envoient leur message que pendant l'initialisation de l'instrument.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode outiat. Il utilise le fichier outiat.csd.

Exemple 604. Exemple de l'opcode outiat.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac -Q1 -M0  ;;;realtime audio out and midi in and out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o outiat.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 10
    nchnls = 2

    instr 1

    ikey notnum
    ivel  veloc

    ivib = 25		;low value.
    outiat 1, ivib, 0, 127	;assign aftertouch on
    print ivib		;external synth for example to
    midion 1, ikey, ivel	;change depth of filter modulation

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f0 30 			;play for 30 seconds

    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

outic14, outic, outipat, outipb, outipc, outkat, outkc14, outkc, outkpat, outkpb, outkpc

## Crédits

Auteur : Gabriel Maldonado
Italie

Nouveau dans la version 3.47 de Csound.

Merci à Rasmus Ekman pour avoir indiqué les intervalles corrects pour le canal MIDI et les numéros de contrôleur.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
outh | Sommaire | outic14