vco
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## vco

vco — Implémentation de la modélisation d'un oscillateur analogique à bande de fréquence limitée.

## Description

Implémentation de la modélisation d'un oscillateur analogique à bande de fréquence limitée, basée sur l'intégration d'impulsions à bande de fréquence limitée. vco peut être utilisé pour simuler différentes formes d'onde analogiques.

## Syntaxe

    ares vco xamp, xcps, iwave, kpw [, ifn] [, imaxd] [, ileak] [, inyx] \
          [, iphs] [, iskip]

## Initialisation

iwave -- détermine la forme d'onde :

- iwave = 1 - dent de scie

- iwave = 2 - carrée/PWM

- iwave = 3 - triangle/dent de scie/rampe

ifn (facultatif, par défaut 1) -- numéro de table d'une fonction sinus stockée. Doit pointer sur une table valide qui contient une onde sinus. Csound rapportera une erreur si ce paramètre n'est pas fixé et que la table n°1 n'existe pas.

imaxd (facultatif, par défaut 1) -- temps de retard maximum. Une durée de 1/ifqc peut être nécessaire pour les formes d'onde PWM et triangle. Le temps d'ajustement de la hauteur à cette valeur peut aller jusqu'à 1/(fréquence minimale).

ileak (facultatif, par défaut 0) -- si ileak se situe entre zéro et un (0 < ileak < 1), ileak est utilisé comme facteur de fuite de l'intégrateur. Sinon un facteur de fuite de 0,999 est utilisé pour les ondes en dent de scie et carrée et de 0,995 pour l'onde triangle. On peut l'utiliser pour « aplatir » l'onde carrée ou « renforcer » l'onde en dent de scie dans les fréquences basses en fixant ileak à 0,99999 ou à une valeur semblable. Le résultat devrait être une onde carrée sonnant plus faux.

inyx (facultatif, par défaut 0,5) -- est utilisé pour déterminer le nombre d'harmoniques dans l'impulsion à bande de fréquence limitée. Tous les harmoniques jusqu'à sr * inyx seront utilisés. La valeur par défaut donne sr * 0,5 (sr/2). Pour sr/4 utiliser inyx = 0,25. Cela peut générer un son plus « gras » dans certains cas.

iphs (facultatif, par défaut 0) -- c'est une valeur de phase. Il y a un artefact (comme un bogue) dans vco qui se produit pendant la première demi-période de l'onde carrée et qui rend la forme d'onde plus grande en amplitude que les autres. La valeur de iphs a un effet sur cet artefact. En particulier, si l'on fixe iphs à 0,5 la première demi-période de l'onde carrée ressemblera à une petite onde triangulaire. Ceci peut être préférable à la grande forme d'onde de l'artefact qui est le comportement par défaut.

iskip (facultatif, par défaut 0) -- s'il est non nul, l'initialisation du filtre est ignorée. (Nouveau dans les versions 4.23f13 et 5.0 de Csound)

## Exécution

kpw -- détermine soit la largeur de la pulsation (si iwave vaut 2) soit le caractère de la dent de scie / rampe (si iwave vaut 3). La valeur de kpw doit être supérieure à 0 et inférieure à 1. Une valeur de 0,5 générera une onde carrée (si iwave vaut 2) ou une onde triangle (si iwave vaut 3).

xamp -- détermine l'amplitude

xcps -- fréquence de l'onde en cycles par seconde.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode vco. Il utilise le fichier vco.csd.

Exemple 1014. Exemple de l'opcode vco.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    ; Audio out   Audio in
    -odac           -iadc    ;;;RT audio I/O
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o vco.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    ; Initialize the global variables.
    sr = 44100
    kr = 44100
    ksmps = 1
    nchnls = 1

    ; Instrument #1
    instr 1
      ; Set the amplitude.
      kamp = p4

      ; Set the frequency.
      kcps = cpspch(p5)

      ; Select the wave form.
      iwave = p6

      ; Set the pulse-width/saw-ramp character.
      kpw init 0.5

      ; Use Table #1.
      ifn = 1

      ; Generate the waveform.
      asig vco kamp, kcps, iwave, kpw, ifn

      ; Output and amplification.
      out asig
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    ; Table #1, a sine wave.
    f 1 0 65536 10 1

    ; Define the score.
    ; p4 = raw amplitude (0-32767)
    ; p5 = frequency, in pitch-class notation.
    ; p6 = the waveform (1=Saw, 2=Square/PWM, 3=Tri/Saw-Ramp-Mod)
    i 1 00 02 20000 05.00 1
    i 1 02 02 20000 05.00 2
    i 1 04 02 20000 05.00 3

    i 1 06 02 20000 07.00 1
    i 1 08 02 20000 07.00 2
    i 1 10 02 20000 07.00 3

    i 1 12 02 20000 09.00 1
    i 1 14 02 20000 09.00 2
    i 1 16 02 20000 09.00 3

    i 1 18 02 20000 11.00 1
    i 1 20 02 20000 11.00 2
    i 1 22 02 20000 11.00 3
    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

vco2

## Crédits

Auteur : Hans Mikelson
Décembre 1998

Nouveau dans la version 3.50 de Csound

Novembre 2002. Correction de la documentation pour le paramètre kpw. Merci à Luis Jure et à Hans Mikelson.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
vcella | Sommaire | vco2