mfb
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## mfb

mfb — Banc de filtre étalonnés en mels pour les amplitues spectrales.

## Description

Applique un banc de filtres étalonnés en mels à un tableau contenant une suite de bins d'amplitude.

## Syntaxe

    kout[] mfb kin[], klow, khigh, ibands

## Initialisation

ibands -- nombres de bandes dans le banc de filtres en mels. Détermine la taille du tableau de sortie.

## Exécution

kout[] -- tableau de sortie contenant les valeurs des bandes du banc de filtres en mels.

kin[] -- tableau contenant les magnitudes des bins en entrée.

klow -- fréquence la plus basse (arrondie à la fréquence centrale de bin la plus proche.

khigh -- fréquence la plus haute (arrondie à la fréquence centrale de bin la plus proche).

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode mfb. Il utilise le fichier mfb.csd.

Exemple 508. Exemple de l'opcode mfb.

Voir les sections Audio en temps réel et Options de la ligne de commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>

    </CsOptions>
    <CsInstruments>
    ksmps = 64
    instr 1

     ifftsize init 1024
     ibins init ifftsize/2
     kIn[] init ifftsize
     kcnt init 0
     p3 = filelen("fox.wav")
     asig diskin "fox.wav"
     kIn shiftin asig
     kcnt += ksmps
     if kcnt == ifftsize then
      kFFT[] = rfft(kIn)
      kPows[] = pows(kFFT)
      kMFB[] = log(mfb(kPows,300,8000,32))
      kmfcc[] = dct(kMFB)
      kcnt = 0
      kfb = 0
      while kfb < 32 do
       printf("mfcc[%d] = %.3f \n", kfb+1, kfb, kmfcc[kfb])
       kfb += 1
      od
     endif

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>
    i1  0 1
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

Vectorial opcodes, array opcodes, dct

## Crédits

Auteur : Victor Lazzarini
NUI Maynooth
2016

Nouveau dans la version 6.08

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
metro | Sommaire | midglobal