fftinv
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## fftinv

fftinv — Transformée de Fourier rapide inverse dans le domaine complexe.

## Description

Applique une transformée de Fourier rapide inverse à un tableau unidimensionnel de valeurs complexes produisant une sortie complexe. Cette sortie est un autre tableau contenant les valeurs complexes du signal, et les deux tableaux sont au format réel-imaginaire entrelacé. Le tableau de sortie a la même taille que le tableau d'entrée et la taille de la transformée est équivalente à la moitié de la longueur du tableau. Les transformées non puissance de deux sont restreintes à des tailles paires avec un nombre pas trop élevé de facteurs.

## Syntaxe

    kout[] fftinv kin[]

## Exécution

kout[] -- tableau contenant les valeurs complexes de sortie. Créé s'il n'existe pas.

kin[] -- tableau contenant les valeurs complexes d'entrée.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode fftinv. Il utilise le fichier ifft.csd.

Exemple 403. Exemple de l'opcode fftinv.

Voir les sections Audio en temps réel et Options de la ligne de commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    -d -o dac
    </CsOptions>
    <CsInstruments>
    ksmps = 64

    instr 1
    ifftsize = 1024
    kcnt init 0
    kIn[] init  ifftsize
    kOut[] init ifftsize

    a1 oscili 0dbfs/2, 440

    if kcnt >= ifftsize then
     kCmplx[] r2c kIn
     kSpec[] fft kCmplx
     kCmplx ifftinv kSpec
     kOut c2r kCmplx
     kcnt = 0
    endif

    kIn[] shiftin a1
    a2 shiftout kOut
    kcnt += ksmps
       out a2
    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>
    i1 0 10
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

Opcodes vectoriels, Opcodes de tableaux.

## Crédits

Auteur: Victor Lazzarini
NUI Maynooth
2014

Nouveau dans la version 6.04

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
if | Sommaire | igoto