xtratim
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## xtratim

xtratim — Allonge la durée d'évènements générés en temps réel.

## Description

Allonge la durée d'évènements générés en temps réel et gère cet allongement. (Habituellement on l'utilise avec release au lieu de linenr, linsegr, etc).

## Syntaxe

    xtratim iextradur

## Initialisation

iextradur -- durée additionnelle pour l'instance courante de l'instrument.

## Exécution

xtratim allonge la durée de la note MIDI courante de iextradur secondes après que le message note off correspondant ait désactivé cette note. On l'utilise habituellement avec release. Cet opcode n'a pas d'arguments en sortie.

Cet opcode est utile pour implémenter des enveloppes complexes avec relâchement, dont la durée n'est pas connue lors du démarrage de l'enveloppe (par exemple pour des évènements MIDI en temps réel).

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode xtratim. Il utilise le fichier xtratim.csd.

Exemple 1094. Exemple de l'opcode xtratim.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

Cet exemple montre comment générer un segment de relâchement pour une enveloppe ADSR après qu'un note off MIDI ait été reçu, en allongeant la durée avec xtratim et en utilisant release pour tester si la note est dans sa phase de relâchement.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    ; Audio out   Audio in    Silent  MIDI in
    -odac           -iadc     -d       -M0  ;;;realtime I/O
    </CsOptions>
    <CsInstruments>
    ;Simple usage of the xtratim opcode
    sr = 44100
    ksmps = 10
    nchnls = 2

    ; sine wave for oscillators
    gisin	    ftgen     1, 0, 4096, 10, 1

    instr 1

      inum notnum
      icps cpsmidi
      iamp ampmidi 4000
     ;
     ;------- complex envelope block ------
      xtratim 1 ;extra-time, i.e. release dur
      krel init 0
      krel release ;outputs release-stage flag (0 or 1 values)
      if (krel == 1) kgoto rel ;if in release-stage goto release section
     ;
     ;************ attack and sustain section ***********
      kmp1 linseg 0, .03, 1, .05, 1, .07, 0, .08, .5, 4, 1, 50, 1
      kmp = kmp1*iamp
       kgoto done
     ;
     ;--------- release section --------
       rel:
      kmp2 linseg 1, .3, .2, .7, 0
      kmp = kmp1*kmp2*iamp
      done:
     ;------
      a1 oscili kmp, icps, gisin
      outs a1, a1
     endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f 0 3600 ;dummy table to wait for realtime MIDI events
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

Voici un exemple plus élaboré de l'opcode xtratim. Il utilise le fichier xtratim-2.csd.

Exemple 1095. Exemple plus complexe de l'opcode xtratim.

Cet exemple montre comment générer un segment de relâchement pour une enveloppe ADSR après qu'un note off MIDI ait été reçu, en allongeant la durée avec xtratim et en utilisant release pour tester si la note est dans sa phase de relâchement. Deux enveloppes sont générées simultanément pour les canaux gauche et droit.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    ; Audio out   Audio in    Silent  MIDI in
    -odac           -iadc     -d       -M0  ;;;realtime I/O
    </CsOptions>
    <CsInstruments>
    ;xtratim example by Jonathan Murphy Dec. 2006
    sr = 44100
    ksmps = 10
    nchnls = 2

    	    ; sine wave for oscillators
    gisin	    ftgen     1, 0, 4096, 10, 1
    	    ; set volume initially to midpoint
    	    ctrlinit  1, 7,64

    ;;; simple two oscil, two envelope synth
        instr 1

    	    ; frequency
      kcps	    cpsmidib
    	    ; initial velocity (noteon)
      ivel	    veloc

    	    ; master volume
      kamp	    ctrl7     1, 7, 0, 127
      kamp	    =  kamp * ivel

    	    ; parameters for aenv1
      iatt1	    =  0.03
      idec1	    =  1
      isus1	    =  0.25
      irel1	    =  1
    	    ; parameters for aenv2
      iatt2	    =  0.06
      idec2	    =  2
      isus2	    =  0.5
      irel2	    =  2

    	    ; extra (release) time allocated
    	    xtratim   (irel1>irel2 ? irel1 : irel2)
                ; krel is used to trigger envelope release
      krel	    init      0
      krel	    release
    	    ; if noteoff received, krel == 1, otherwise krel == 0
    if (krel == 1) kgoto rel

    	    ; attack, decay, sustain segments
      atmp1	    linseg    0, iatt1, 1, idec1, isus1	, 1, isus1
      atmp2	    linseg    0, iatt2, 1, idec2, isus2	, 1, isus2
      aenv1	    =  atmp1
      aenv2	    =  atmp2
    	    kgoto     done

    	    ; release segment
    rel:
      atmp3	    linseg    1, irel1, 0, 1, 0
      atmp4	    linseg    1, irel2, 0, 1, 0
      aenv1	    =  atmp1 * atmp3  ;to go from the current value (in case
      aenv2	    =  atmp2 * atmp4  ;the attack hasn't finished) to the release.

    	    ; control oscillator amplitude using envelopes
    done:
      aosc1	    oscil     aenv1, kcps, gisin
      aosc2	    oscil     aenv2, kcps * 1.5, gisin
      aosc1	    =  aosc1 * kamp
      aosc2	    =  aosc2 * kamp

    	    ; send aosc1 to left channel, aosc2 to right,
    	    ; release times are noticably different

    	    outs      aosc1, aosc2

        endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    f 0 3600 ;dummy table to wait for realtime MIDI events

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

linenr, release

## Crédits

Auteur : Gabriel Maldonado

Italie

Exemples par Gabriel Maldonado et Jonathan Murphy

Nouveau dans la version 3.47 de Csound.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
xscanu | Sommaire | xyin