outs
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## outs

outs — Ecrit des données audio stéréo vers un périphérique externe ou un flot.

## Description

Ecrit des données audio stéréo vers un périphérique externe ou un flot.

## Syntaxe

    outs asig1, asig2

## Exécution

Envoie des échantillons stéréo dans un tampon accumulateur de sortie (créé au début de l'exécution) qui sert à collecter la sortie de tous les instruments actifs avant que le son ne soit écrit sur disque. Il peut y avoir n'importe quel nombre de ces unités de sortie dans un instrument.

Le type (mono, stéréo, quadra, hexa ou octo) doit concorder avec nchnls. Mais à partir de la version 3.50, Csound essaiera de changer un opcode incorrect pour satisfaire l'instruction nchnls. On peut choisir des opcodes pour envoyer le son sur un canal particulier : outs1 envoie vers le canal stéréo n°1, outq3 vers le canal quadro n°3, etc.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode outs. Il utilise le fichier outs.csd.

Exemple 623. Exemple de l'opcode outs.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac    ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o outs.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1

    asig vco2 .01, 110	; sawtooth waveform at low volume
    ;filter a channel
    kcut1 line 60, p3, 300	; Vary cutoff frequency
    kresonance1 = 3
    inumlayer1 = 3
    asig1 lowresx asig, kcut1, kresonance1, inumlayer1
    ;filter the other channel
    kcut2 line 300, p3, 60	; Vary cutoff frequency
    kresonance2 = 3
    inumlayer2 = 3
    asig2 lowresx asig, kcut2, kresonance2, inumlayer2

          outs asig1, asig2	; output both channels 1 & 2

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>

    i 1 0 3
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

out, outh, outo, outq, outq1, outq2, outq3, outq4, outs1, outs2, soundout

## Crédits

Auteurs : Barry L. Vercoe, Matt Ingalls/Mike Berry
MIT, Mills College
1993-1997

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
outs2 | Sommaire | outvalue