delayk
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## delayk

delayk — Retarde un signal d'entrée d'une certaine durée.

## Description

Opcodes de retard de taux-k.

## Syntaxe

    kr delayk   ksig, idel[, imode]

    kr vdel_k   ksig, kdel, imdel[, imode]

## Initialisation

idel -- délai (en secondes) pour delayk. Il est arrondi au multiple entier le plus proche d'un cycle-k (c-à-d 1/kr).

imode -- somme de 1 pour ignorer l'initialisation (par exemple pour les notes liées) et de 2 pour maintenir la première valeur d'entrée durant le délai initial au lieu de sortir des zéros. Cela est utile principalement pour retarder des enveloppes qui ne commencent pas à zéro.

imdel -- délai maximum pour vdel_k, en secondes.

## Exécution

kr -- le signal de sortie. Note : ces opcodes n'interpolent pas leur sortie.

ksig -- le signal d'entrée.

kdel -- délai (en secondes) pour vdel_k. Il est arrondi au multiple entier le plus proche d'un cycle-k (c-à-d 1/kr).

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode delayk. Il utilise le fichier delayk.csd.

Exemple 189. Exemple de l'opcode delayk.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;RT audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if RT audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o delayk.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>
    ;example shows "delayk" for fm index and
    ;a second "delayk" for panning
    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs = 1

    gisin ftgen 0, 0, 2^10, 10, 1

    instr 1

    kenv1 transeg 0, .02, 0, 1, 3.98, -6, 0 ;envelope
    kenv2 delayk kenv1, 2			;delayed by two seconds
    kindx expon 5, p3, 1			;fm index decreasing over p3
    asig  foscili .6, 400, 1, 11/4, kindx, gisin
    kpan1 linseg 0, 4, 1			;panning for first sound
    kpan2 linseg 1, 4, 0			;panning for second sound ...
    kpan2 delayk kpan2, 2			;delayed by two seconds
    a1 = asig * kenv1
    a2 = asig * kenv2

    aL1,aR1 pan2 a1, kpan1
    aL2,aR2 pan2 a2, kpan2
            outs aL1+aL2, aR1+aR2

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>

    i 1 0 6
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Crédits

Istvan Varga.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
delay1 | Sommaire | delayr