maxaccum
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## maxaccum

maxaccum — Accumule la valeur maximale de signaux audio.

## Description

maxaccum compare deux variables de taux-audio et écrit la valeur maximale des deux dans la première.

## Syntaxe

    maxaccum aAccumulator, aInput

## Exécution

aAccumulator -- variable audio dans laquelle la valeur maximale est écrite.

aInput -- signal auquel aAccumulator est comparé.

L'opcode maxaccum est conçu pour accumuler la valeur maximale de plusieurs signaux audio qui peuvent provenir de plusieurs instances de note, dans différents canaux, ou qui ne peuvent être comparés en une fois au moyen de l'opcode max. Sa sémantique est semblable à celle de vincr car aAccumulator est utilisé à la fois comme variable d'entrée et comme variable de sortie, sauf que maxaccum garde la valeur maximale au lieu d'additionner les signaux ensemble. maxaccum exécute l'opération suivante sur chaque paire d'échantillons :

if (aInput > aAccumulator) aAccumulator = aInput

aAccumulator sera habituellement une variable audio globale. A la fin de chaque cycle de calcul (période-k), après que sa valeur ait été lue et utilisée, la variable accumulateur doit être remise à zéro (peut-être en utilisant l'opcode clear). Il faut faire cependant attention si aInput est négatif en tout point, auquel cas l'accumulateur doit être initialisé et réinitialisé à une valeur négative suffisamment importante pour être toujours inférieure aux signaux d'entrée auquels elle est comparé.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode maxaccum. Il utilise le fichier maxaccum.csd.

Exemple 498. Eemple de l'opcode maxaccum.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac   ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o maxaccum.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1	;saw

    asig  vco2 .2, p4
          outs  asig, asig
    gasaw = asig
    endin

    instr 2	;sine

    aout  poscil .3, p4, 1
          outs  aout, aout
    gasin = aout
    endin

    instr 10

    accum init 0
          maxaccum accum, gasaw + gasin	;saw and sine accumulated
          outs  accum, accum

    clear accum
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f 1 0 4096 10 1

    i 1 0 7 330
    i 2 3 3 440

    i 1 10 7 330	;same notes but without maxaccum, for comparison
    i 2 13 3 440

    i 10 0 6	;accumulation note stops after 6 seconds

    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

minaccum, maxabsaccum, minabsaccum, max, min, maxabs, minabs, vincr, clear

## Crédits

Auteur : Anthony Kozar
Mars 2006

Nouveau dans la version 5.01 de Csound.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
maxabsaccum | Sommaire | maxalloc