zkcl
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## zkcl

zkcl — Efface une ou plusieurs variable dans l'espace zk.

## Description

Efface une ou plusieurs variable dans l'espace zk.

## Syntaxe

    zkcl kfirst, klast

## Exécution

ksig -- Le signal d'entrée

kfirst -- Première position zk ou za de l'intervalle à effacer.

klast -- Dernière position zk ou za de l'intervalle à effacer.

zkcl efface une ou plusieurs variables dans l'espace zk. Ceci est utile pour les variables utilisées comme accumulateur pour mélanger des signaux de taux-k à chaque cycle, mais qui doivent être effacés avant le prochain groupe de calculs.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode zkcl. Il utilise le fichier zkcl.csd.

Exemple 1107. Exemple de l'opcode zkcl.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    ; Audio out   Audio in    No messages
    -odac           -iadc     -d     ;;;RT audio I/O
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o zkcl.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    ; Initialize the global variables.
    sr = 44100
    kr = 4410
    ksmps = 10
    nchnls = 1

    ; Initialize the ZAK space.
    ; Create 1 a-rate variable and 1 k-rate variable.
    zakinit 1, 1

    ; Instrument #1 -- a simple waveform.
    instr 1
      ; Linearly vary a k-rate signal from 220 to 1760.
      kline line 220, p3, 1760

      ; Add the linear signal to zk variable #1.
      zkw kline, 1
    endin

    ; Instrument #2 -- generates audio output.
    instr 2
      ; Read zk variable #1.
      kfreq zkr 1

      ; Use the value of zk variable #1 to vary
      ; the frequency of a sine waveform.
      a1 oscil 20000, kfreq, 1

      ; Generate the audio output.
      out a1

      ; Clear the zk variables, get them ready for
      ; another pass.
      zkcl 0, 1
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    ; Table #1, a sine wave.
    f 1 0 16384 10 1

    ; Play Instrument #1 for three seconds.
    i 1 0 3
    ; Play Instrument #2 for three seconds.
    i 2 0 3
    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

zacl, zkwm, zkw, zkmod, zkr

## Crédits

Auteur : Robin Whittle
Australie
Mai 1997

Nouveau dans la version 3.45

Exemple écrit par Kevin Conder.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
ziwm | Sommaire | zkmod