vdelay3
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## vdelay3

vdelay3 — Un délai variable avec interpolation cubique.

## Description

vdelay3 est expérimental. Il est semblable à vdelay sauf qu'il utilise l'interpolation cubique. (Nouveau dans la version 3.50.)

## Syntaxe

    ares vdelay3 asig, adel, imaxdel [, iskip]

## Initialisation

imaxdel -- Valeur maximale du délai en millisecondes. Si adel reçoit une valeur supérieure à imaxdel celle-ci est repliée autour de imaxdel. Cela est à éviter.

iskip (facultatif) -- L'initialisation est ignorée s'il est présent et différent de zéro.

## Exécution

Avec ce générateur unitaire il est possible de faire des effets Doppler ou de chorus et de flanger.

asig -- Signal en entrée.

adel -- Valeur courante du délai en millisecondes. Noter que les fonctions linéaires n'ont pas d'effet de modification de la hauteur. Des valeurs de adel changeant rapidement provoqueront des discontinuités dans la forme d'onde ce qui donne du bruit.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode vdelay3. Il utilise le fichier vdelay3.csd.

Exemple 1021. Exemple de l'opcode vdelay3.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac  ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o vdelay3.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1

    ims  = 100			;maximum delay time in msec
    aout poscil .8, 220, 1		;make a signal
    a2   poscil ims/2, 1/p3, 1	;make an LFO
    a2   = a2 + ims/2		;offset the LFO so that it is positive
    asig vdelay3 aout, a2, ims	;use the LFO to control delay time
         outs  asig, asig

    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f1 0 8192 10 1

    i 1 0 5

    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

Deux points importants ici. D'abord, la valeur du retard doit toujours être positive. Ensuite, même si la valeur du retard peut être contrôlée au taux-k, il n'est pas prudent d'agir ainsi, car des changements de durée soudains provoqueront des clics.

## Voir aussi

vdelay

## Crédits

Auteur : Paris Smaragdis
MIT, Cambridge
1995

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
vdelay | Sommaire | vdelayx