pvsout
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## pvsout

pvsout — Ecrit un fsig sur le bus de sortie pvs.

## Description

Cet opcode écrit un fsig sur un canal du bus de sortie pvs. Noter que le bus de sortie pvs et le bus d'entrée pvs sont séparés et indépendants. Un nouveau canal est crée si le canal spécifié n'existe pas.

## Syntaxe

    pvsout fsig, kchan

## Exécution

fsig -- fsig en entrée.

kchan -- numéro de canal du bus de sortie pvs.

## Exemples

Exemple 740. Exemples

    asig     in                                ; input
    fsig     pvsanal asig, 1024, 256, 1024, 1  ; analysis
             pvsout  fsig, 0                   ; write signal to pvs out bus channel 0

## Crédits

Auteur : Victor Lazzarini
Août 2006

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
pvsmooth | Sommaire | pvsosc