timout
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## timout

timout — Branchement conditionnel durant l'exécution en fonction de la durée de la note qui s'est déjà écoulée.

## Description

Branchement conditionnel durant l'exécution en fonction de la durée de la note qui s'est déjà écoulée. istrt et idur sont exprimés en secondes. Le branchement vers label aura lieu à partir de l'instant istrt, et restera actif pendant idur secondes. Noter que timout peut être réinitialisé pour des activations multiples dans une seule note (voir l'exemple de reinit).

## Syntaxe

    timout istrt, idur, label

où label se trouve dans le même bloc d'instrument et n'est pas une expression.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode timout. Il utilise le fichier timout.csd.

Exemple 965. Exemple de l'opcode timout.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac    ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o timout.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1

    indx = 0
    itim = p4				;change time for one step

    clock:
       timout 0, itim, time
       reinit clock

    time:
       itmp table indx, 2, 0, 0, 1
       if itmp == 1 then
       print itmp
       event_i "i",2, 0, .1			;event has duration of .1 second
    endif
    indx = indx+1

    endin

    instr 2	;play it

    kenv transeg 0.01, p3*0.25, 1, 1, p3*0.75, .5, 0.01
    asig oscili kenv*.4, 400, 1
         outs asig, asig

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f 1 0 1024 10 1	;sine
    f 2 0 16 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ;the rythm table

    i1 0 10 .1
    i1 + 10 .05
    i1 + 10 .01
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

goto, if, igoto, kgoto, tigoto

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
times | Sommaire | tival