fof2
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## fof2

fof2 — Produit des grains FOF (sinusoïde amortie) incluant une indexation incrémentielle de taux-k avec chaque grain.

## Description

La sortie audio est une succession de grains FOF (fonction d'onde formantique) amorcés à la fréquence xfund avec une pointe spectrale à xform. Pour xfund supérieur à 25 Hz ces grains produisent un formant comme dans la parole avec des caractéristiques spectrales déterminées par les paramètres d'entrée de taux-k. Pour des fondamentales plus basses ce générateur fournit une forme spéciale de synthèse granulaire.

fof2 implémente une indexation incrémentielle de taux-k dans la fonction ifna ave chaque grain successif.

## Syntaxe

    ares fof2 xamp, xfund, xform, koct, kband, kris, kdur, kdec, iolaps, \
          ifna, ifnb, itotdur, kphs, kgliss [, iskip]

## Initialisation

iolaps -- quantité de mémoire préallouée nécessaire pour contenir les données de chevauchement des grains. Les chevauchements dépendent de la fréquence, et l'espace requis dépend de la valeur maximale de xfund * kdur. La surestimation de cet espace n'induit pas de coût de calcul supplémentaire. Chaque iolap utilise moins de 50 octets de mémoire.

ifna, ifnb -- numéro de table de deux fonctions. La première est une table sinus pour la synthèse des grains FOF (une taille d'au moins 4096 est recommandée). La seconde est une forme ascendante, utilisée à l'endroit et à l'envers pour dessiner l'attaque et la chute des grains FOF ; cette forme peut être linéaire (GEN07) ou bien sigmoïde (GEN19).

itotdur -- durée totale durant laquelle ce fof sera actif. Fixée normalement à p3. Aucun nouveau grain FOF n'est créé si son kdur n'est pas contenu complètement dans le itotdur restant.

iskip (facultatif, par défaut 0) -- s'il est non nul, l'initialisation est ignorée (ce qui permet l'utilisation du legato).

## Exécution

xamp -- amplitude de crête de chaque grain FOF, observée à la toute fin de son attaque. L'attaque pourra dépasser cette valeur si l'on a une grande largeur de bande (disons Q < 10) et/ou quand les grains FOF se superposent en partie.

xfund -- la fréquence fondamentale (en Hertz) des impulsions qui créent les nouveaux grains FOF.

xform -- la fréquence du formant, c'est-à-dire la fréquence du grain FOF induit par chaque impulsion xfund. Cette fréquence peut être fixe pour chaque grain ou varier en continu (voir ifmode).

koct -- indice d'octaviation, normalement zéro. S'il est supérieur à zéro, il abaisse la fréquence xfund effective en atténuant les grains FOF de rang impair. Les nombres entiers sont des octaves, les fractions sont transitoires.

kband -- la largeur de bande du formant (à -6dB), exprimée en Hz. La largeur de bande détermine la vitesse de décroissance exponentielle du grain FOF, avant l'application de l'enveloppe décrite ci-dessous.

kris, kdur, kdec -- attaque, durée globale et chute (en secondes) du grain FOF. Ces valeurs appliquent une enveloppe à chaque grain, à la manière du générateur de Csound linen mais avec des formes d'attaque et de chute dessinées à partir de l'entrée ifnb. kris détermine en proportion inverse la largeur de jupe (à -40 dB) de la région formantique induite. kdur affecte la densité des chevauchements des grains FOF, et par conséquent la vitesse de calcul. Des valeurs typiques pour une imitation vocale sont 0,003, 0,02, 0,007.

kphs -- permet d'indexer au taux-k la table de fonction ifna avec chaque grain successif, ce qui permet d'appliquer le recalage temporel. Les valeurs de kphs sont normalisées entre 0 et 1, 1 étant la fin de la table de fonction ifna.

kgliss -- fixe la hauteur finale de chaque grain en fontion de sa hauteur initiale, en octaves. Ainsi kgliss = 2 signifie que le grain se termine deux octaves plus haut que sa hauteur initiale, tandis qu'avec kgliss = -3/4 le grain se termine une sixte majeure plus bas. Chaque 1/12 ajouté à kgliss élève la hauteur finale d'un demi-ton. Si vous ne voulez pas de glissando, fixez kgliss à 0.

Le générateur fof de Csound est inspiré du codage en C par Michael Clarke du programme CHANT de l'IRCAM (Xavier Rodet et al.). Chaque fof produit un seul formant, et les sorties de quatre ou plus de ceux-ci peuvent être additionnées pour produire une riche imitation vocale. La synthèse fof est une forme spéciale de la synthèse granulaire, et cette implémentation facilite la transformation entre l'imitation vocale et les textures granulaires. La vitesse de calcul dépend de kdur, xfund, et de la densité des chevauchements.

| Note
La fréquence finale de chaque grain étant égale à kform * (2 ^ kgliss), des valeurs trop importantes de kgliss pourront provoquer un repliement. Par exemple, kform = 3000 et kgliss = 3 placent la fréquence finale au-delà de la fréquence de Nyquist si sr = 44100. Il est prudent de pondérer kgliss en conséquence.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode fof2. Il utilise le fichier fof2.csd.

Exemple 323. Exemple de l'opcode fof2.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    ; Audio out   Audio in
    -odac           -iadc    ;;;RT audio I/O
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o fof2.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 128
    nchnls = 2

    ;By Andres Cabrera 2007

        instr 1            ;table-lookup vocal synthesis

    kris init p12
    kdur init p13
    kdec init p14

    iolaps init p15

    ifna init 1  ; Sine wave
    ifnb init 2  ; Straight line rise shape

    itotdur init p3

    kphs init 0  ; No phase modulation (constant kphs)

    kfund line p4, p3, p5
    kform line p6, p3, p7
    koct line p8, p3, p9
    kband line p10, p3, p11
    kgliss line p16, p3, p17

    kenv linen 5000, 0.03, p3, 0.03  ;to avoid clicking

    aout    fof2    kenv, kfund, kform, koct, kband, kris, kdur, kdec, iolaps, \
          ifna, ifnb, itotdur, kphs, kgliss

        outs    aout, aout
        endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f1 0 8192 10 1
    f2 0 4096 7 0 4096 1

    ;              kfund1  kfund2  kform1  kform2  koct1  koct2  kband1 kband2 kris  kdur  kdec  iolaps  kgliss1 kgliss2
    i1    0    4    220     220      510     510       0      0      30   30   0.01  0.03  0.01   20       1        1
    i1    +    .    220     220      510     910       0      0      30   30   0.01  0.03  0.01   20       1        1
    i1    +    .    220     220      510     510       0      0     100   30   0.01  0.03  0.01   20       1        1
    i1    +    .    220     220      510     510       0      1      30   30   0.01  0.03  0.01   20       1        1
    i1    +    .    220     220      510     510       0      0      30   30   0.01  0.03  0.01   20       1        2
    i1    +    .    220     220      510     510       0      0      30   30   0.01  0.03  0.01   20       0.5      1
    i1    +    .    220     220      510     510       0      0      30   30   0.01  0.05  0.01   100      1        1
    i1    +    .    220     440      510     510       0      0      30   30   0.01  0.05  0.01   100      1        1

    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

Voici un autre exemple de l'opcode fof2, qui produit des sons de voyelle en utilisant des formants générés par fof2 avec les valeurs de l'appendice Valeurs de Formant. Il utilise le fichier fof2-2.csd.

Exemple 324. Exemple de l'opcode fof2 pour produire des sons de voyelle.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    ; Audio out   Audio in
    -odac           -iadc    ;;;RT audio I/O
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o fof2.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 128
    nchnls = 2

    ; Example by Chuckk Hubbard 2007

        instr 1            ;table-lookup vocal synthesis

    iolaps    =    120
    ifna    =    1        ;f1 - sine wave
    ifnb    =    2        ;f2 - linear rise shape
    itotdur    =    p3
    iamp    =    p4 * 0dbfs
    ifreq1    =    p5        ;starting frequency
    ifreq2    =    p6        ;ending frequency

    kamp    linseg    0, .003, iamp, itotdur-.007, iamp, .003, 0, .001, 0
    kfund    expseg    ifreq1, itotdur, ifreq2
    koct    init    0
    kris    init    .003
    kdur    init    .02
    kdec    init    .007
    kphs    init    0
    kgliss    init    0

    iforma    =    p7        ;starting spectrum
    iformb    =    p8        ;ending spectrum

    iform1a    tab_i    0, iforma        ;read values of 5 formants for 1st spectrum
    iform2a    tab_i    1, iforma
    iform3a    tab_i    2, iforma
    iform4a    tab_i    3, iforma
    iform5a    tab_i    4, iforma
    idb1a    tab_i    5, iforma        ;read decibel levels for same 5 formants
    idb2a    tab_i    6, iforma
    idb3a    tab_i    7, iforma
    idb4a    tab_i    8, iforma
    idb5a    tab_i    9, iforma
    iband1a    tab_i    10, iforma    ;read bandwidths for same 5 formants
    iband2a    tab_i    11, iforma
    iband3a    tab_i    12, iforma
    iband4a    tab_i    13, iforma
    iband5a    tab_i    14, iforma
    iamp1a    =    ampdb(idb1a)    ;convert db to linear multipliers
    iamp2a    =    ampdb(idb2a)
    iamp3a    =    ampdb(idb3a)
    iamp4a    =    ampdb(idb4a)
    iamp5a    =    ampdb(idb5a)

    iform1b    tab_i    0, iformb        ;values of 5 formants for 2nd spectrum
    iform2b    tab_i    1, iformb
    iform3b    tab_i    2, iformb
    iform4b    tab_i    3, iformb
    iform5b    tab_i    4, iformb
    idb1b    tab_i    5, iformb        ;decibel levels for 2nd set of formants
    idb2b    tab_i    6, iformb
    idb3b    tab_i    7, iformb
    idb4b    tab_i    8, iformb
    idb5b    tab_i    9, iformb
    iband1b    tab_i    10, iformb    ;bandwidths for 2nd set of formants
    iband2b    tab_i    11, iformb
    iband3b    tab_i    12, iformb
    iband4b    tab_i    13, iformb
    iband5b    tab_i    14, iformb
    iamp1b    =    ampdb(idb1b)    ;convert db to linear multipliers
    iamp2b    =    ampdb(idb2b)
    iamp3b    =    ampdb(idb3b)
    iamp4b    =    ampdb(idb4b)
    iamp5b    =    ampdb(idb5b)

    kform1    line    iform1a, itotdur, iform1b    ;transition between formants
    kform2    line    iform2a, itotdur, iform2b
    kform3    line    iform3a, itotdur, iform3b
    kform4    line    iform4a, itotdur, iform4b
    kform5    line    iform5a, itotdur, iform5b
    kband1    line    iband1a, itotdur, iband1b    ;transition of bandwidths
    kband2    line    iband2a, itotdur, iband2b
    kband3    line    iband3a, itotdur, iband3b
    kband4    line    iband4a, itotdur, iband4b
    kband5    line    iband5a, itotdur, iband5b
    kamp1    line    iamp1a, itotdur, iamp1b    ;transition of amplitudes of formants
    kamp2    line    iamp2a, itotdur, iamp2b
    kamp3    line    iamp3a, itotdur, iamp3b
    kamp4    line    iamp4a, itotdur, iamp4b
    kamp5    line    iamp5a, itotdur, iamp5b

    ;5 formants for each spectrum
    a1    fof2    kamp1, kfund, kform1, koct, kband1, kris, kdur, kdec, iolaps, ifna, ifnb, itotdur, kphs, kgliss
    a2    fof2    kamp2, kfund, kform2, koct, kband2, kris, kdur, kdec, iolaps, ifna, ifnb, itotdur, kphs, kgliss
    a3    fof2    kamp3, kfund, kform3, koct, kband3, kris, kdur, kdec, iolaps, ifna, ifnb, itotdur, kphs, kgliss
    a4    fof2    kamp4, kfund, kform4, koct, kband4, kris, kdur, kdec, iolaps, ifna, ifnb, itotdur, kphs, kgliss
    a5    fof2    kamp5, kfund, kform5, koct, kband5, kris, kdur, kdec, iolaps, ifna, ifnb, itotdur, kphs, kgliss

    aout    =    (a1+a2+a3+a4+a5) * kamp/5    ;sum and scale

    aenv linen 1, 0.05, p3, 0.05  ;to avoid clicking

        outs    aout*aenv, aout*aenv
        endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f1 0 8192 10 1
    f2 0 4096 7 0 4096 1

    ;****************************************************************
    ; tables of formant values adapted from MiscFormants.html
    ; 100's: soprano    200's: alto    300's: countertenor        400's: tenor    500's: bass
    ; -01: "a" sound    -02: "e" sound    -03: "i" sound    -04: "o" sound    -05: "u" sound
    ; p-5 through p-9: frequencies of 5 formants
    ; p-10 through p-14: decibel levels of 5 formants
    ; p-15 through p-19: bandwidths of 5 formants

    ;        formant frequencies            decibel levels                bandwidths
    ;soprano
    f101 0 16 -2    800      1150      2900      3900      4950     0.001     -6     -32     -20     -50     80     90     120     130     140
    f102 0 16 -2    350     2000     2800     3600     4950     0.001     -20     -15     -40     -56     60     100     120     150     200
    f103 0 16 -2    270     2140     2950     3900     4950     0.001    -12     -26     -26     -44     60     90     100     120     120
    f104 0 16 -2    450     800     2830     3800     4950     0.001    -11     -22     -22     -50     40     80     100     120     120
    f105 0 16 -2    325     700     2700     3800     4950     0.001    -16     -35     -40     -60     50     60     170     180     200
    ;alto
    f201 0 16 -2    800      1150      2800      3500      4950    0.001    -4     -20     -36     -60    80    90     120     130     140
    f202 0 16 -2    400      1600      2700      3300      4950    0.001    -24     -30     -35     -60    60     80     120     150     200
    f203 0 16 -2     350      1700      2700      3700      4950     0.001    -20     -30     -36     -60     50     100     120     150     200
    f204 0 16 -2    450      800      2830      3500      4950     0.001    -9     -16     -28     -55     70     80     100     130     135
    f205 0 16 -2    325      700      2530      3500      4950     0.001    -12     -30     -40     -64     50     60     170     180     200
    ;countertenor
    f301 0 16 -2    660      1120      2750      3000      3350     0.001    -6     -23     -24     -38     80     90     120     130     140
    f302 0 16 -2    440     1800     2700     3000     3300     0.001    -14     -18     -20     -20     70     80     100     120     120
    f303 0 16 -2    270     1850     2900     3350     3590     0.001    -24     -24     -36     -36     40     90     100     120     120
    f304 0 16 -2    430     820     2700     3000     3300     0.001    -10     -26     -22     -34     40     80     100     120     120
    f305 0 16 -2    370     630     2750     3000     3400     0.001    -20     -23     -30     -34     40     60     100     120     120
    ;tenor
    f401 0 16 -2    650      1080      2650      2900      3250     0.001    -6     -7     -8     -22     80     90     120     130     140
    f402 0 16 -2    400     1700     2600     3200     3580     0.001    -14     -12     -14     -20     70     80     100     120     120
    f403 0 16 -2    290     1870     2800     3250     3540     0.001    -15     -18     -20     -30     40     90     100     120     120
    f404 0 16 -2    400     800     2600     2800     3000     0.001    -10     -12     -12     -26     70     80     100     130     135
    f405 0 16 -2    350     600     2700     2900     3300     0.001    -20     -17     -14     -26     40     60     100     120     120
    ;bass
    f501 0 16 -2    600      1040      2250      2450      2750     0.001    -7     -9     -9     -20     60     70     110     120     130
    f502 0 16 -2    400      1620      2400      2800      3100     0.001     -12     -9     -12     -18     40     80     100     120     120
    f503 0 16 -2    250      1750      2600      3050      3340     0.001    -30     -16     -22     -28     60     90     100     120     120
    f504 0 16 -2    400      750      2400      2600      2900    0.001    -11     -21     -20     -40     40     80     100     120     120
    f505 0 16 -2    350      600      2400      2675      2950     0.001    -20     -32     -28     -36     40     80     100     120     120
    ;****************************************************************

    ;    start dur  amp    start freq    end freq    start formant   end formant
    i1    0    1    .8        440		412.5		201        203
    i1    +    .    .8        412.5		550		201        204
    i1    +    .    .8        495		330		202        205

    i1    +    .    .8        110		103.125		501        503
    i1    +    .    .8        103.125	137.5 		501        504
    i1    +    .    .8        123.75	82.5		502        505

    i1    7    .    .4        440		412.5		201        203
    i1    8    .    .4        412.5		550		201        204
    i1    9    .    .4        495		330		202        205
    i1    7    .    .4        110		103.125		501        503
    i1    8    .    .4        103.125	137.5		501        504
    i1    9    .    .4        123.75	82.5		502        505
    i1    +    .    .4        440		412.5		101        103
    i1    +    .    .4        412.5		550		101        104
    i1    +    .    .4        495		330		102        105
    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

fof

## Crédits

Auteur : Rasmus Ekman
fof2 est une modification de fof par Rasmus Ekman

Nouveau dans Csound 3.45

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
fof | Sommaire | fofilter