pcount
Précédent | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Suivant

## pcount

pcount — Retourne le nombre de p-champs appartenant à un évènement de note.

## Description

pcount retourne le nombre de p-champs appartenant à un évènement de note.

## Syntaxe

    icount pcount

## Initialisation

icount -- reçoit le nombre de p-champs de l'évènement de note courant.

| Note
Noter que le nombre de p-champs rapporté n'est pas nécessairement celui qui est explicitement écrit dans la partition, mais les p-champs présentés à l'instrument au travers de mécanismes comme le report de p-champ.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode pcount. Il utilise le fichier pcount.csd.

Exemple 643. Exemple de l'opcode pcoun.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac  ;;;realtime audio
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o pcount.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    ; This UDO returns a pfield value but returns 0 if it does not exist.
    opcode  mypvalue, i, i
    	index  xin
    	inum   pcount
    	if	  (index > inum)  then
    		iout = 0.0
    	else
    		iout pindex index
    	endif

    	xout	iout
    endop

    ; Envelope UDO that reads parameters from a flexible number of pfields
    ; Syntax:   kenv  flexlinseg  ipstart
    ;           ipstart is the first pfield of the envelope
    ;               parameters.  Reads remaining pfields (up to 21 of them).
    ;           kenv is the output envelope.

    opcode  flexlinseg, k, i
    	ipstart xin

    	iep1   mypvalue	ipstart
    	iep2   mypvalue	ipstart + 1
    	iep3   mypvalue	ipstart + 2
    	iep4   mypvalue	ipstart + 3
    	iep5   mypvalue	ipstart + 4
    	iep6   mypvalue	ipstart + 5
    	iep7   mypvalue	ipstart + 6
    	iep8   mypvalue	ipstart + 7
    	iep9   mypvalue	ipstart + 8
    	iepa   mypvalue	ipstart + 9
    	iepb   mypvalue	ipstart + 10
    	iepc   mypvalue	ipstart + 11
    	iepd   mypvalue	ipstart + 12
    	iepe   mypvalue	ipstart + 13
    	iepf   mypvalue	ipstart + 14
    	iepg   mypvalue	ipstart + 15
    	ieph   mypvalue	ipstart + 16
    	iepi   mypvalue	ipstart + 17
    	iepj   mypvalue	ipstart + 18
    	iepk   mypvalue	ipstart + 19
    	iepl   mypvalue	ipstart + 20

    	kenv   linseg	 iep1, iep2, iep3, iep4, iep5, iep6, iep7, iep8, \
    	                   iep9, iepa, iepb, iepc, iepd, iepe, iepf, iepg, \
    	                   ieph, iepi, iepj, iepk, iepl
    	xout   kenv
    endop

    instr 1
    ; This instrument only requires 3 pfields but can accept up to 24.
    ; (You will still get warnings about more than 3).
    kenv flexlinseg  4		; envelope params start at p4
    aout oscili kenv*.5, 256, 1
         outs aout, aout

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f1  0 8192 10 1

    i1  0 2  0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
    i1  2 2  0.0 0.1 1.0 1.0 1.0 0.1 0.0
    i1  4 2  0.0 0.5 0.0	  			; one problem is that "missing" pfields carry
    i1  6 2  0.0 0.5 0.0 !	  			; now we can fix this problem with !
    i1  8 10  0.0  3.0 1.0  0.3 0.1  0.3 1.0  0.3 0.1  0.3 1.0  0.3 0.1  0.8 0.9  5.0 0.0

    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

L'exemple produit la sortie suivante :

    WARNING: instr 1 uses 3 p-fields but is given 8
    B  0.000 ..  2.000 T  2.000 TT  2.000 M:  0.49966  0.49966
    WARNING: instr 1 uses 3 p-fields but is given 10
    B  2.000 ..  4.000 T  4.000 TT  4.000 M:  0.50000  0.50000
    WARNING: instr 1 uses 3 p-fields but is given 10
    B  4.000 ..  6.000 T  6.000 TT  6.000 M:  0.49943  0.49943
    WARNING: instr 1 uses 3 p-fields but is given 6
    B  6.000 ..  8.000 T  8.000 TT  8.000 M:  0.00000  0.00000
    WARNING: instr 1 uses 3 p-fields but is given 20
    B  8.000 .. 18.000 T 18.000 TT 18.000 M:  0.49994  0.49994

Il y a des avertissements parce que certains p-champs ne sont pas utilisés explicitement par l'instrument

## Voir aussi

pindex

## Crédits

Exemple par : Anthony Kozar

Décembre 2006

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
pconvolve | Sommaire | pdclip